## 論理ドライブの状態

####

#### 「ブロック」論理ドライブ

再構築操作中には、ServeRAID コントローラは障害のアレイと関連したすべての RAID レベル-0 論理ドライブの状態をブロック状態に設定し、RAID レベル-1 および RAID レベル-5 の論理ドライブに保管されたデータを再構築します。

再構築操作を完了した後、RAID レベル-0 論理ドライブをアンブロックして、再びそれにアクセスすることができます。ただし、この論理ドライブは壊れたデータを含んでいる可能性があります。そのデータを再作成するか、再インストールするか、あるいは最新のバックアップ・ディスクまたはテープから RAID レベル-0 論理ドライブに復元するか、のいずれかが必要です。

#### 「クリティカル」論理ドライブ

無効物理ドライブを含む RAID レベル-1 または RAID レベル-5 物理ドライブは、クリティカル状態にあります。クリティカル論理ドライブは、物理ドライブに障害があっても、アクセス可能です。

論理ドライブの状態がクリティカルの場合には、その無効ドライブを交換するか、あるいは再構築する必要があります。

#### 「クリティカル移行中」論理ドライブ

論理ドライブ移行中の論理ドライブはクリティカル状態となります。

#### 「クリティカル・システム」論理ドライブ

ServeRAID コントローラは論理ドライブ移行中で、論理ドライブがクリティカル状態にあるとき、この予約済み状態を使用します。

#### 「移行中」論理ドライブ

論理ドライブ移行中の論理ドライブは良好状態となります。

#### 「オフライン」論理ドライブ

論理ドライブはオフラインで、アクセス可能ではありません。RAID レベル-0 論理ドライブの１つまたは複数の物理ドライブが無効の場合には、この状態となります。また、RAID レベル-1 または RAID レベル-5 の論理ドライブの 2 つ以上の物理ドライブが無効の場合にも、この状態となります。

#### 「良好」論理ドライブ

ドライブは良好です。これは、良好な機能状態です。

#### 「システム」論理ドライブ

ServeRAID コントローラは論理ドライブ移行中にこの予約済み状態を使用します。