## RAID 레벨-5 이해

RAID 레벨-5는 최소 3개의 물리 드라이브를 필요로 합니다. 이 RAID 레벨은 어레이 내의 모든 드라이브에서 데이터와 패리티를 스트라이프합니다. RAID 레벨-5를 어레이에 지정할 때 어레이 용량은 1개 드라이브 용량(데이터- 패리티 저장을 위해)이 감소합니다.

RAID 레벨-5는 데이터 보호 및 증가된 처리량을 제공합니다. RAID 레벨-5는 RAID 레벨-1보다 높은 용량을 제공하지만 RAID 레벨-1보다는 성능이 떨어집니다.

RAID 레벨-5에는 최소 3개의 드라이브가 필요하고 펌웨어 레벨과 스트라이프 단위 크기에 따라서 8 또는 16개의 드라이브를 지원합니다.

다음 그림은 RAID 레벨-5 논리 드라이브에 대한 예제입니다.

### RAID 레벨-5 예제

4개의 물리 드라이브로 시작합니다. |
3개의 물리 드라이브를 사용하여 어레이를 작성하고 4번째는 핫 스페어 드라이브로 남겨 둡니다. |
그런 다음, 어레이에서 논리 드라이브를 작성합니다. |
데이터가 드라이브 사이에서 블록을 생성하면서 스트라이프됩니다. 또한 데이터 패리티 저장영역( *로 표시됨)이 스트라이프되고 드라이브 간에 이동합니다. 패리티 블록(*)은 동일 스트라이프에서 다른 블록의 데이터 설명을 포함합니다. 예를 들어, 첫 번째 스트라이프의 패리티 블록은 블록 1과 2의 데이터 설명을 포함합니다. |
어레이에서 물리 드라이브가 실패하는 경우, ServeRAID 컨트롤러는 읽기 및 쓰기 요청을 RAID 레벨-5 어레이의 나머지 기능 드라이브 즉, 핫 스페어 드라이브로 전환합니다. |

다음 내용도 참조하십시오.

RAID 기술 이해
스트라이프 단위 크기 이해
RAID 레벨 선택
RAID 레벨-0
RAID 레벨-1
RAID 레벨-1E
RAID 레벨-5E
RAID 레벨-x0