## Comprensión de las modalidades de grabación diferida y directa en los discos lógicos
(opción de modalidad de grabación en antememoria)

Cuando se utiliza la opción de modalidad de grabación en antememoria, existen dos modalidades disponibles:

En modalidad de grabación diferida, el sistema operativo envía datos al controlador para que grabe en un dispositivo de almacenamiento. Posteriormente, el controlador envía una confirmación al sistema operativo antes de grabar realmente los datos en el dispositivo de almacenamiento. Con ello se aumenta el rendimiento, pero también entraña un elemento de riesgo. Por ejemplo, si existe un corte en la alimentación eléctrica, los datos que hay actualmente en la antememoria del controlador se perderán. Para evitar este riesgo, instale un dispositivo de antememoria con alimentación por batería. Este dispositivo conserva los datos en la antememoria del controlador en caso de que falle el suministro eléctrico.

Atención:

1. Es posible perder datos si se produce un corte del suministro eléctrico mientras se utiliza la modalidad de grabación diferida sin un dispositivo de antememoria con alimentación por batería.

2. Si no tiene instalado un dispositivo de antememoria con alimentación por batería y ha activado y establecido esta característica en la modalidad de grabación diferida, espere como mínimo 10 segundos después de la última operación antes de apagar el sistema. Si no sigue esta recomendación, podría perder datos.

En modalidad de grabación directa, el sistema operativo envía datos al controlador para que grabe en un dispositivo de almacenamiento. Posteriormente, el controlador graba los datos en el dispositivo de almacenamiento; a continuación, envía una confirmación al sistema operativo. Esta modalidad puede reducir el rendimiento, pero no entraña ningún riesgo de pérdida de datos.