## 瞭解 RAID 層次 0

RAID 層次 0 會將通過陣列中所有磁碟機的資料分割。這麼做可以大幅提昇速度，但無法提供資料冗餘。在所有 RAID 層次中，RAID 層次 0 可以提供的儲存體容量最大，因為沒有留下任何空間給冗餘資料或資料同位儲存體。

RAID 層次 0 最少需要一部磁碟機，視韌體層次與等量單位大小而定；最多則可以支援 8 部或 16 部磁碟機。

以下的圖例顯示 RAID 0 邏輯磁碟機範例。

### RAID 層次 0 範例

開始於兩部實體磁碟機。 |
使用兩部實體磁碟機建立一個陣列。 |
然後在該陣列內建立一部邏輯磁碟機。 |
資料通過磁碟機時會分割，並建立區塊。 注意：資料會等量儲存於陣列中的所有磁碟機，但冗餘資料不會被儲存。 |

陣列內實體磁碟機的失效，會使已指定成 RAID 層次 0 的邏輯磁碟機之中的資料流失，但僅限於該邏輯磁碟機中的資料。如果您在同一個陣列中，將某些邏輯磁碟機指定成 RAID 層次 1、1E、 5 或 5E，這些邏輯磁碟機就不會流失資料。

備註：如果某一個陣列中只含有一部實體磁碟機，那麼，您只能在該陣列中指定 RAID 層次 0 給邏輯磁碟機。

當您更換失效的磁碟機時，ServeRAID 控制器會自動將所有 RAID 層次 1E 與 RAID 層次 5E 邏輯磁碟機重新建置在置換實體磁碟機上。不過，儲存在失效的 RAID 層次 0 邏輯磁碟機之中的任何資料都將流失。

雖然有資料流失的風險，但是您不妨指定 RAID 層次 0 給某一邏輯磁碟機，以取得本 RAID 層次在速度上所提供的優點。您可以使用該邏輯磁碟機來儲存下列資料：每天備份的資料，以及安全性不是相當重要的資料－也就是容易重建的資料。當您需要最大容量時，您也可以使用 RAID 層次 0 邏輯磁碟機。

亦請參閱

瞭解 RAID 技術
瞭解等量單位大小
選取 RAID 層次
RAID 層次 1
增強型 RAID 層次 1
RAID 層次 5
增強型 RAID 層次 5
RAID 層次 x0