## Introduzione a livello RAID x0

Il livello RAID x0 fa riferimento ai livello RAID 00, 10, 1E0 e 50. Il livello RAID x0 include più unità fisiche in un array. I vantaggi di questa caratteristica sono costituiti da unità logiche di dimensioni maggiori, prestazioni ed affidabilità incrementate. I livello RAID 0, 1, 1E, 5 e 5E non possono utilizzare più di 16 unità fisiche di un array. Tuttavia, i livelli RAID 00, 10, 1E0 e 50 includono più unità fisiche gestendo un array di array o un array suddiviso. Il sistema operativo utilizza l'unità logica dell'array suddiviso come un'unità logica di array standard.

Nota: il livello RAID x0 è disponibile solo sul controller SCSI IBM ServeRAID-4H Ultra160.

Il livello RAID x0 richiede un minimo di due unità e supporta un massimo di 60 unità.

L'illustrazione che segue è un'esempio di unità logica livello RAID 10.

### Esempio di livello RAID 10

Iniziare con sei unità fisiche. |
Creare tre array (con etichette A, B e C), che utilizzino due unità fisiche ciascuna. |
Quindi, creare un array suddiviso (con etichetta 1) che si suddivida in tre array. |
Viene creata un'unità logica secondaria all'interno di ogni array (A, B e C). Quindi, i dati vengono sottoposti a stripe attraversi le unità fisiche nell'array, creando blocchi. In ogni array, i dati sull'unità a destra rappresentano una copia dell'unità sulla sinistra. Ciò accade perché le unità logiche secondarie (A, B e C) sono di livello RAID 1 in un'implementazione di livello RAID 10 (vedere la seguente tabella). |
Quindi, creare un'unità logica all'interno dell'array suddiviso (1). I dati vengono sottoposti a stripe attraverso quest'unità logica, creando blocchi. Nessuno di questi blocchi è ridondante. Questo accade perché l'unità logica (1) è di livello RAID 0 in un'implementazione di livello RAID x0 (vedere la seguente tabella). |

Livello RAID | indica che l'unità logica secondaria è | e l'unità logica dell'array suddiviso è
--- | --- | ---
00 | Livello RAID 0 | Livello RAID 0
10 | Livello RAID 1 | Livello RAID 0
1E0 | Livello RAID 1E | Livello RAID 0
50 | Livello RAID 5 | Livello RAID 0

Con i livelli RAID 10, 1E0 e 50, se una delle unità fisiche viene danneggiata in un'unità logica secondaria, il controller ServeRAID passa le richieste di scrittura e lettura alle restanti unità operative dell'unità logica secondaria. Con il livello RAID 00, un danno a un'unità fisica all'interno di un'unità logica secondaria provoca una perdita di dati.

Consultare inoltre:

Introduzione alla tecnologia RAID
Introduzione alla dimensione dell'unità di stripe
Selezione di un livello RAID
Livello RAID 0
Livello RAID 1
Livello RAID 1 potenziato
Livello RAID 5
Livello RAID 5 potenziato