## 어레이 작성 이해

하나 이상의 하드 디스크 드라이브를 그룹화하고 RAID 컨트롤러를 구성하여 이러한 드라이브 그룹에 특정 패턴으로 액세스하고자 할 때 디스크 어레이를 작성하게 됩니다. 현재 ServeRAID 컨트롤러는 최대 8개의 독립 어레이를 지원합니다.

디스크 어레이는 보안, 성능 및 신뢰성을 향상시키기 위해 사용됩니다. 이러한 향상의 정도는 서버에서 실행되는 응용프로그램, ServeRAID 매개변수 및 어레이 내의 논리 드라이브에 지정한 RAID 레벨에 따라 다릅니다. ServeRAID 컨트롤러는 RAID 레벨 0, 1, 1 Enhanced, 5 및 5 Enhanced를 지원합니다.

참고: 각 ServeRAID 컨트롤러는 최대 8개의 논리 드라이브를 지원합니다. 기존의 어레이가 RAID 레벨-5 Enhanced 논리 드라이브를 포함하고 있다면 컨트롤러에 7개의 논리 드라이브를 구성할 수 있습니다.

구체적인 구성의 예는 빠른 구성 예제를 참조하십시오.

### 다음 내용도 참조하십시오.

하드 디스크 드라이브 용량 및 사용할 수 없는 공간