## Funktionsweise von RAID-Stufe-1

RAID-Stufe-1 bietet hundertprozentige Datenredundanz und benötigt nur zwei physische Laufwerke. Bei RAID-Stufe-1 besteht die erste Hälfte des einheitenübergreifende Datenblocks aus den Originaldaten, die zweite Hälfte ist eine gespiegelte Version (d.h. eine Kopie) der Daten, die jedoch auf das andere Laufwerk im RAID-Stufe-1-Plattenstapel geschrieben wird.

Da die Daten gespiegelt werden, beträgt die Kapazität des logischen Laufwerks 50% der physischen Kapazität der Festplattenlaufwerke im Plattenstapel.

In der folgenden Abbildung wird ein logisches Laufwerk mit RAID-Stufe-1 gezeigt.

### Beispiel für RAID-Stufe-1

Beginnen Sie mit zwei logischen Laufwerken. |
Erstellen Sie mit diesen Laufwerken einen Plattenstapel. |
Erstellen Sie dann ein logisches Laufwerk in diesem Plattenstapel. |
Die Daten werden einheitenübergreifend auf allen Laufwerken gespeichert und erzeugen so Datenblöcke. Die auf dem rechten Laufwerk gespeicherten Daten sind eine Kopie der Daten auf dem linken Laufwerk. |

Wenn bei RAID-Stufe-1 eines der physischen Laufwerke ausfällt, schaltet der ServeRAID-Controller Lese- und Schreibeanforderungen auf die verbleibenden einsatzbereiten Laufwerke im Plattenstapel um.

Siehe ebenfalls:

Funktionsweise von RAID-Technologie
Größe der einheitenübergreifende Datenblockeinheit
Auswahl einer RAID-Stufe
RAID-Stufe-0
RAID-Stufe-1 Erweitert
RAID-Stufe-5
RAID-Stufe-5 Erweitert
RAID-Stufe-x0