## 更改逻辑驱动器上的高速缓存写入方式

（仅适用于“可启动 CD”方式。）

使用此操作将逻辑驱动器的高速缓存写入方式设置更改为“立即写入”(write-through) 或“后写入”(write-back)。

1. 从“主目录树”单击逻辑驱动器。
2. 单击操作 --> 将高速缓存写入方式更改为“后写入／立即写入”(write-back/write-through)。
3. 若单击“后写入”(write-back) 而不具有备用电池高速缓存，则单击是确认您的选择， 因为有丢失数据的风险。
   若单击“后写入”(write-back) 且具有备用电池高速缓存，则“ServeRAID 管理器”会更改该方式。
   若单击“立即写入”(write-through)，则“ServeRAID 管理器”会更改该方式。

高速缓存写入方式确定控制器在将确认信息发送到操作系统之前或之后是否将数据写入到硬盘驱动器。

注意：若配置容错控制器对，则必须将这些控制器配置成“立即写入”(write-through) 。若具有备用电池选项， 则当创建容错对时禁用该选项。高速缓存写入方式自动从“后写入”(write-back) 方式更改为“立即写入”(write-through) 方式。有关更多信息， 参考 IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller User's Reference。

### 另见

理解“后写入”(write-back) 和“立即写入”(write-through) 方式