## Comprensión del nivel RAID-5 ampliado

El nivel RAID-5 ampliado (nivel RAID-5E) requiere un mínimo de cuatro discos físicos. El Nivel RAID-5 también es específico del firmware. El nivel RAID-5E puede considerarse como el "nivel RAID-5 con un disco de repuesto integrado."

La lectura y grabación en cuatro unidades de disco resulta más eficaz que tres unidades de disco y un repuesto dinámico desocupado y por consiguiente, mejora el rendimiento. Adicionalmente, la unidad de repuesto forma parte real de la batería de nivel RAID-5E, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Con una configuración de este tipo, no es posible compartir el disco de repuesto con otras baterías. Si desea un disco de repuesto para otra batería, deberá tener otro disco de repuesto para estas baterías.

Al igual que el nivel RAID-5, este nivel de RAID distribuye datos y paridad a través de todos los discos de la batería. Cuando a una batería se le asigna el nivel RAID-5E, la capacidad del disco lógico se reduce según la capacidad de dos discos físicos de la batería (es decir, una paridad para uno y otro para el repuesto).

El nivel RAID-5E ofrece protección de los datos y mayor rendimiento, además del disco de repuesto incorporado.

Nota: En el nivel RAID-5E, sólo puede haber un disco lógico en una batería. Cuando se utiliza el nivel RAID-5E, puede tener un máximo de siete discos lógicos en el controlador.

El nivel RAID-5E necesita un mínimo de 4 unidades y, en función del nivel de firmware y del tamaño de la unidad de distribución, soporta un máximo de 8 ó 16 unidades.

La siguiente ilustración es un ejemplo de disco lógico de nivel RAID-5E.

### Ejemplo de nivel RAID-5 ampliado

Empiece con cuatro discos físicos. |
Cree una batería utilizando los cuatros discos físicos. |
A continuación, cree un disco lógico (con la etiqueta 1) dentro de la batería. Observe que el disco de repuesto distribuido es el espacio libre (con la etiqueta 2) que se muestra debajo del disco lógico. |
Los datos se distribuyen a través de las unidades, creando bloques en el disco lógico. El almacenamiento de la paridad de datos (se señala con *) se distribuye y va de una unidad a otra, como en el nivel RAID-5. Observe que el disco de repuesto no se distribuye. |
Si un disco físico falla en la batería, los datos del disco anómalo se comprimen en el disco de repuesto distribuido. El disco lógico permanece en el nivel RAID-5E. Cuando se sustituye el disco anómalo, los datos del disco lógico se descomprimen y vuelven al esquema de distribución original. |

Nota: La configuración Rápida del programa del Gestor ServeRAID no adopta por omisión el valor del nivel RAID-5E. Si tiene cuatro discos físicos, la configuración Rápida adopta el valor por omisión del nivel RAID-5 con un disco de repuesto dinámico.

Consulte también

Comprensión de la tecnología RAID
Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos
Selección de un nivel RAID
Nivel RAID-0
Nivel RAID-1
Nivel RAID-1 ampliado
Nivel RAID-5
Nivel RAID-x0