## Configuración del controlador de ServeRAID para la formación de clústeres

Utilice esta acción para configurar y visualizar los valores de ServeRAID para la formación de clústeres de sistemas o para utilizar alta-disponibilidad. Para configurar un clúster necesitará hardware y software de clúster. El controlador de ServeRAID soporta dos sistemas en un clúster.

El Gestor ServeRAID configura el nombre del controlador, el nombre del controlador asociado e identificadores de emisor sólo en la modalidad de CD arrancable; de los contrario, sólo podrá visualizar esta información.

1. Pulse un controlador del árbol Principal.
2. Pulse en la barra de herramientas.

3. Entre el nombre del controlador y el nombre del controlador asociado. Puede especificar un nombre de hasta 12 caracteres. Cuando se entra el nombre del controlador asociado, aparece en la ventana la información de grupo de fusión.
   Aviso: Los nombres son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.

4. Seleccione los identificadores de emisión que pueden ser 6 ó 7.
   Aviso: Los identificadores de emisión deben ser exclusivos de los identificadores de emisión del controlador asociado. El valor por omisión es 7.

5. Si desea fusionar un disco lógico con otro controlador si este controlador falla, seleccione el recuadro Compartido. De lo contrario, si no desea fusionar un disco lógico con otro controlador, seleccione el recuadro No compartido.

   Avisos:

   > No compartido es el valor por omisión para todos los discos lógicos. El número de grupo de fusión se define como [200 + el identificador de emisión]. No puede modificar el número de grupo de fusión en un disco lógico no compartido.

   > Si un disco lógico se define como compartido, todos los discos físicos en el disco lógico deben estar en un canal compartido.

6. Entre un número de grupo de fusión para el disco lógico compartido. Este número de grupo de fusión debe ser exclusivo del controlador asociado (es decir, el número del grupo de fusión para cualquier disco lógico que pertenezca al controlador asociado no puede ser el mismo que el número del grupo de fusión).

   Aviso: El número de grupo de fusión por omisión es el número del disco lógico.

Puede configurar número de grupo de fusión para un disco lógico que haya creado durante la sesión actual del Gestor ServeRAID. Si ha salido del Gestor desde que creó el disco lógico, no puede configurar número de grupo de fusión. Debe utilizar el Gestor ServeRAID en la modalidad de CD arrancable para modificar los números de grupo de fusión para los disco lógicos que no son nuevos.

Una vez haya configurado ambos controladores para la formación de clústeres, puede pulsar Visualizar discos compartidos para visualizar los discos físicos que pertenecen a un controlador asociado.