### Impossible de faire clignoter les voyants des unités.

Explication : Les voyants des unités ne peuvent pas clignoter pour l'une des raisons suivantes :

- Les unités ne sont pas gérées par un boîtier.
- Une erreur matérielle s'est produite.

Action :

1. Vérifiez que le périphérique est géré par un boîtier (SAF-TE) sur le canal d'unité SCSI.
2. Vérifiez que le contrôleur, les câbles et les unités de disques durs sont installés correctement.
3. Vérifiez que les unités sont sous tension.
4. Relancez la commande.
5. Si celle-ci échoue à nouveau, redémarrez le serveur et faites une nouvelle tentative.