## Comprensión del nivel RAID-x0

El nivel RAID-x0 hace referencia a los niveles RAID-00, 10, 1E0 y 50. El nivel RAID-x0 incluye más discos físicos en una batería. Las ventajas de ellos es que son discos lógicos más grandes y un mayor rendimiento y fiabilidad. Los niveles RAID-0, 1, 1E, 5 y 5E no pueden utilizar más de 16 discos físicos en una batería. Sin embargo, los niveles RAID-00, 10, 1E0 y 50 incluyen más discos físicos gestionando una batería de baterías o una batería fragmentada. El sistema operativo utiliza el disco lógico de la batería fragmentada igual de la misma forma que un disco lógico de batería normal.

Nota: El nivel RAID -x0 sólo está disponible en el controlador SCSI IBM ServeRAID-4H Ultra160.

El nivel RAID-x0 requiere un mínimo de 2 unidades y da soporte a un máximo de 60 unidades.

La siguiente ilustración es un ejemplo de disco lógico de nivel RAID-10.

### Ejemplo de nivel RAID-10

Empiece con seis discos físicos. |
Cree tres baterías (etiquetadas A, B y C), cada una de las cuales utiliza dos discos físicos. |
A continuación, cree una batería fragmentada (etiquetada como 1) que fragmenta las tres baterías. |
Se crea un disco sublógico dentro de cada batería (A, B y C). A continuación, los datos se distribuyen a través de los discos físicos de la batería, creando bloques. Observe que en cada batería, los datos de la unidad a la derecha son una copia de la unidad a la izquierda. Esto se debe a que los discos sublógicos (A, B y C) son de nivel RAID-1 en una implantación nivel RAID-10 (vea la tabla siguiente). |
A continuación, cree un disco lógico dentro de la batería fragmentada (1). Los datos se distribuyen a través de este disco lógico, creando bloques. Observe que ninguno de estos bloques es redundante. Esto se debe a que el disco lógico (1) es de nivel RAID-0 en una implantación de nivel RAID-x0 (vea la siguiente tabla). |

Nivel RAID | significa que el disco sublógico es | y el disco lógico de la batería fragmentada es
--- | --- | ---
00 | Nivel RAID-0 | Nivel RAID-0
10 | Nivel RAID-1 | Nivel RAID-0
1E0 | Nivel RAID-1E | Nivel RAID-0
50 | Nivel RAID-5 | Nivel RAID-0

Con los niveles RAID-10, 1E0 y 50, si uno de los discos físicos falla en un disco sublógico, el controlador ServeRAID pasa las peticiones de lectura y grabación a las unidades funcionales restantes del disco sublógico. Con el nivel RAID-00, un error de disco físico dentro del disco sublógico produce la pérdida de los datos.

Consulte también

Comprensión de la tecnología RAID
Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos
Selección de un nivel RAID
Nivel RAID-0
Nivel RAID-1
Nivel RAID-1 ampliado
Nivel RAID-5
Nivel RAID-5 ampliado