## 理解 RAID 级别 x0

RAID 级别 x0 表示 RAID 级别 00、10、1E0 和 50。RAID 级别 x0 将多个物理驱动器包括在一个阵列中。这样做的好处是使逻辑驱动器的容量更大、性能更好以及可靠性更高。RAID 级别 0、1、1E、5 和 5E 不能在一个阵列中使用 16 个以上的物理驱动器。然而，通过管理阵列的阵列或跨越阵列， RAID 级别 00、10、1E0 和 50 包括更多物理驱动器。操作系统使用跨越阵列逻辑驱动器的方式与一般阵列逻辑驱动器相同。

注意：RAID 级别 x0 只可用于 IBM ServeRAID-4H Ultra160 SCSI 控制器。

RAID 级别 x0 至少需要 2 个驱动器，最多支持 60 个驱动器。

下图是 RAID 级别 10 逻辑驱动器的示例。

### RAID 级别 10 示例

从六个物理驱动器开始。 |
创建三个阵列（标记为 A、B 和 C），每个阵列使用两个物理驱动器。 |
然后，创建一个跨越阵列（标记为 1），该阵列跨越三个阵列。 |
在每个阵列（A、B 和 C）中创建一个子逻辑驱动器。然后， 将数据分布在阵列中的物理驱动器上，创建数据块。 注意：在每个阵列中，在右边驱动器上的数据是左边驱动器的副本。这是因为子逻辑驱动器（A、B 和 C）是 RAID 级别 10 实现中的 RAID 级别 1（参见下表）。 |
然后， 在跨越阵列 (1) 中创建一个逻辑驱动器。将数据分布在此逻辑驱动器上， 创建数据块。注意：这些数据块都不是冗余的。这是因为逻辑驱动器 (1) 是 RAID 级别 x0 实现中的 RAID 级别 0（参见下表）。 |

RAID 级别 | 意味着子逻辑驱动器是 | 跨越阵列逻辑驱动器是
--- | --- | ---
00 | RAID 级别 0 | RAID 级别 0
10 | RAID 级别 1 | RAID 级别 0
1E0 | RAID 级别 1E | RAID 级别 0
50 | RAID 级别 5 | RAID 级别 0

对于 RAID 级别 10、1E0 和 50， 若子逻辑驱动器中的一个物理驱动器发生故障，ServeRAID 控制器将读／写请求切换到子逻辑驱动器中其余起作用的驱动器。对于 RAID 级别 00，子逻辑驱动器中的物理驱动器故障会导致丢失数据。

另见

理解 RAID 技术
理解数据块单元大小
选择 RAID 级别
RAID 级别 0
RAID 级别 1
增强型 RAID 级别 1
RAID 级别 5
增强型 RAID 级别 5