## ServeRAIDTM 컨트롤러 구성: 기본 단계

1. 트리 보기에서 구성하려는 컨트롤러 를 누르십시오.

   추가정보: 컨트롤러만 선택할 수 있지만 전체 트리를 확장했다가 접을 수도 있습니다.

2. 조치 --> 어레이 작성을 누르십시오. 구성 창이 열립니다.

3. 빠른 구성 또는 사용자 정의 구성 모드를 누르고 다음을 누르십시오.

   선택한 항목....
   빠른 구성 모드, ServeRAID 관리자가 자동으로 다음을 수행합니다. | 사용자 정의 구성 모드, 사용자는 ServeRAID 관리자를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
   시스템에 있는 준비 물리 드라이브의 수와 크기를 기초로 하나 이상의 디스크 어레이를 작성합니다. 같은 크기의 준비 드라이브가 네 개 이상 사용 가능하면 핫스페어 드라이브를 정의합니다. 각 어레이에 대해 하나의 논리 드라이브를 정의합니다. | 디스크 어레이에 추가하거나 핫스페어 드라이브로 작성할 물리 드라이브를 선택합니다. 어레이에 대한 논리 드라이브를 정의합니다.

4. 구성 요약을 검토한 후 적용을 누르면 관리자는 컨트롤러를 구성하고 논리 드라이브를 초기화 및 동기화합니다.

사용할 새 논리 드라이브와 구성이 준비되었습니다.

다음 내용도 참조하십시오.

빠른 구성 예제
컨트롤러 구성