## 建立邏輯磁碟機

各 ServeRAID 控制器最多支援到 8 部邏輯磁碟機。

1. 在您想為其建立邏輯磁碟機的樹狀結構中的陣列上按一下。圓餅圖代表所選的陣列。 可用空間的數量 (以 MB 為單位) 與陣列中全部可用空間會顯示在圓餅圖的右邊。在 圓餅圖中可用空間為紫色的。

   > 備註：您可為您的陣列最多定義到 8 部邏輯磁碟機。如果您想要移轉邏輯磁碟機時，請勿定義超過 7 部邏輯磁碟機。移轉一部邏輯磁碟機便需要一個可用的邏輯磁碟機。

2. 選取 RAID 層次，這是您想在 RAID 層次清單方塊中 指定成邏輯磁碟機的層次。您可選擇 RAID 層次 0、 RAID 層次 1、RAID 層次 1E、 RAID 層次 5、或 RAID 層次 5E，依照 陣列中實體磁碟機的數目而定。

   > 備註： 通常，您所定義的第一部邏輯磁碟機將會是啟動（開機） 磁碟機。

   > > > 如果您打算使用變更 RAID 層次，對於單一磁碟陣列中所有邏輯磁 碟機，您必須指定相同的 RAID 層次。請參照變更 RAID 層次以取得 更多資訊。

3. 選取邏輯磁碟機的大小。若要選擇大小（也就是說，以 MB 為單位大小用於儲存資料），請執行下列之一：

   > - 使用編輯欄位來定義大小。

   > - 使用滑動區可定義總計大小為整個陣列容量的百分比。

   > 備註：

   > > > 如果您已為此陣列定義其它的邏輯磁碟機，圓餅圖會顯示現有邏輯 磁碟機的大小，以及可用空間的數量。
   > > > 邏輯磁碟機實際的大小和您所選擇的可能有些不一樣。邏輯磁碟機的大小取決於 RAID 層次和硬碟機數目。例如，由 3 個總共為 1 GB 所組成的硬碟，其中有 1000 MB 為必要的 RAID 0 層次，實際上將只會有 999 MB，因為資料是在全部 3 磁碟機中被分割，各磁碟機上為 333 MB。

4. 在您定義好各項新陣列的邏輯磁碟機之後，請按一下下一步然後繼續到摘要畫面。

如果您要返回到架構實體磁碟機，請按一下上一步。