## 按阵列容量选择 RAID 级别

考虑此 RAID 级别... | 若阵列具有...
RAID 级别 0 | 阵列中具有一个或多个硬盘驱动器。 注意： 若阵列只包含一个硬盘驱动器，则这是唯一的选项。 可以对任何逻辑驱动器选择 RAID 0。
RAID 级别 1 | 两个硬盘驱动器。两个硬盘驱动器的缺省值为 RAID 级别 1。
RAID 级别 1E | 三个或更多磁盘驱动器。
RAID 级别 5 | 三个或更多磁盘驱动器。
RAID 级别 5E | 四个或更多磁盘驱动器。
RAID 级别 00 | 两个或更多磁盘驱动器。
RAID 级别 10 | 四个或更多磁盘驱动器。
RAID 级别 1E0 | 六个或更多磁盘驱动器。
RAID 级别 50 | 六个或更多磁盘驱动器。

注意：若计划使用更改 RAID 级别，则必须将相同 RAID 级别指定给阵列中的所有逻辑驱动器。

### 另见

选择 RAID 级别 （性能调整）