## 미리 읽기 캐시 모드 이해

펌웨어의 컨트롤러 레벨에 따라 미리 읽기 캐시 모드에는 다음 세 가지 설정이 있습니다.

- 사용 가능
- 사용 불가능
- 적응 가능

시작 가능 CD 모드에서 ServeRAID 관리자를 사용하여 논리 드라이브에서 데이터를 손상시키지 않고 미리 읽기 설정을 변경할 수 있습니다.

### 사용 가능한 미리 읽기 캐시 모드

ServeRAID 컨트롤러는 디스크에서 로컬 캐시로 스트라이프 단위 크기와 동일한 증가량으로 데이터를 전송합니다. 이는 워크로드가 규칙적이고 연속적일 때 최상의 성능을 제공합니다. 그러나, 워크로드가 불규칙적이고 시스템 I/O 요청이 스트라이프 단위 크기보다 적을 경우, 스트라이프의 끝까지 미리 읽는 것은 성능을 저하시킬 수 있습니다.

### 사용 불가능한 미리 읽기 캐시 모드

ServeRAID 컨트롤러는 스트라이프의 끝까지 미리 읽지 않고 시스템 I/O 요청 크기와 동일한 증가량으로 디스크에서 로컬 캐시로 데이터를 전송합니다. 이는 워크로드가 불규칙적이거나 시스템 I/O 요청이 스트라이프 단위 크기보다 적을 때 최상의 성능을 제공합니다.

### 적응 가능 미리 읽기 캐시 모드

ServeRAID 컨트롤러는 디스크에서 로컬 캐시로 데이터를 전송할 때 스트라이프 단위 크기와 동일한 증가량으로 할 것인지 또는 시스템 I/O 요청 크기와 동일한 증가량으로 할 것인지 계속 재평가합니다.

ServeRAID-3H, -3HB 및 -3L 컨트롤러는 새로운 ServeRAID 펌웨어(3.50 이상)를 사용하여 적응 가능 미리 읽기 캐시 모드를 수행해야 합니다. ServeRAID-3H 및 -3L 컨트롤러에 대한 새로운 펌웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다. ServeRAID-3HB 옵션은 새로운 펌웨어에 수반됩니다.

적응 가능 미리 읽기 캐쉬 모드를 위해 컨트롤러 및 펌웨어를 설치한 경우 ServeRAID 관리자는 컨트롤러 정보 패널에 적응 가능을 표시합니다. 그렇지 않은 경우, 정보 패널은 사용가능 또는 사용 불가능을 표시합니다.

참고: 새로운 펌웨어로는 ServeRAID 관리자에서 비-적응 가능 미리 읽기 모드를 더 이상 사용할 수 없습니다. 적응 가능 미리 읽기를 대체할 수 있지만 ServeRAID 관리자를 통해서는 대체할 수 없습니다. 대신 IPSSEND 유틸리티를 사용하십시오. 이 유틸리티는 장치 옵션에 수반되며 IBM ServeRAID 지원 CD에 있습니다.