## Comprensión de la modalidad de antememoria de lectura anticipada

En función del nivel de controlador de firmware, existen tres valores para la modalidad de antememoria de lectura anticipada:

- Habilitada
- Inhabilitada
- Adaptativa

Puede cambiar el valor de lectura anticipada sin destruir los datos de un disco lógico utilizando el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable.

### Modalidad de antememoria de lectura anticipada habilitada

El controlador ServeRAID transfiere los datos del disco a la antememoria local en incrementos igual al tamaño de la unidad de distribución de datos. De este modo se proporciona un excelente rendimiento global cuando los volúmenes de trabajo son fijos y secuenciales. Sin embargo, si el volumen de trabajo es aleatorio o las peticiones de E/S del sistema son más pequeñas que el tamaño de la unidad de distribución de datos, la lectura anticipada hasta el final de la distribución de datos puede reducir el rendimiento.

### Modalidad de antememoria de lectura anticipada inhabilitada

El controlador ServeRAID transfiere los datos del disco a la antememoria local en incrementos iguales al tamaño de las peticiones de E/S del sistema, sin realizar ninguna lectura anticipada hasta el final de la distribución de datos. De este modo, se proporciona un excelente rendimiento cuando el volumen de trabajo o las peticiones de E/S del sistema son más pequeñas que el tamaño de la unidad de distribución de datos.

### Modalidad de antememoria de lectura anticipada adaptativa

El controlador ServeRAID evalúa de forma continuada si desea transferir datos del disco a la antememoria local en incrementos iguales al tamaño de la unidad de distribución de datos o en incrementos iguales al tamaño de petición de E/S del sistema.

Los controladores ServeRAID-3H, -3HB y -3L deben utilizar el nuevo firmware ServeRAID (3.50 o superior) para implementar la modalidad de antememoria de lectura anticipada adaptativa. Puede bajar e instalar el nuevo firmware para los controladores ServeRAID-3H y -3L. La opción ServeRAID-3HB se proporciona con el nuevo firmware.

Si tiene instalados el controlador y el firmware para la modalidad de lectura anticipada adaptativa, el Gestor ServeRAID informará de esta modalidad adaptativa en el panel de información del controlador. De lo contrario, el panel de información indicará Habilitada o Inhabilitada.

Nota: Con este nuevo firmware, las modalidades de lectura anticipada no adaptativas ya no están disponibles en el Gestor ServeRAID. Puede modificar la lectura anticipada Adaptativa, pero no puede hacerlo a través del Gestor ServeRAID. Debe utilizar el programa de utilidad IPSSEND. Este programa de utilidad viene con la opción de dispositivo y se encuentra en el CD de Soporte de IBM ServeRAID.