## 통지 관리자의 시스템에 대한 작업

통지 관리자에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 시스템 추가
- 시스템 삭제
- 시스템 변경

- 테스트 이벤트 송신

ServeRAID 관리자를 플러그인 응용프로그램으로 사용할 경우에는 이 조치를 사용할 수 없습니다.

### 시스템 추가

통지 목록에 시스템을 새로 추가할 때 이 조치를 사용하십시오. 목록에 새로 추가하는 모든 시스템은 이 시스템에서 발생하는 모든 이벤트에 대해 통지를 받습니다.

1. 시스템 추가를 누르십시오.
2. 추가할 시스템의 호스트 이름이나 TCP/IP 주소를 입력하십시오.
3. 원격 시스템 시동 포트 번호의 TCP/IP 포트를 입력하십시오. 기본 포트는 34571입니다. 원격 시스템의 사용자 환경 설정에서 시스템 시동 포트 번호를 변경한 경우에는 그 번호를 입력하십시오.
4. 추가를 누르십시오.
5. 시스템을 계속해서 추가하거나 취소를 누르고 창을 닫으십시오.

통지 목록에 시스템을 추가했으면 ServeRAID 관리자는 원격 시스템과 연결하여 초기 이벤트 세트를 송신하려고 시도합니다. 관리자는 이 이벤트를 사용하여 원격 시스템에서 실행되는 ServeRAID 관리자 인터페이스를 갱신합니다.

### 시스템 삭제

통지 목록에서 원격 시스템을 삭제할 때 이 조치를 사용하십시오.

1. 통지 목록에서 삭제할 시스템을 누르십시오.
2. 시스템 삭제를 누르십시오.
3. 예를 누르고 삭제를 확인하십시오. ServeRAID 관리자가 통지 목록에서 시스템을 삭제합니다.

원격 시스템을 삭제하고 나면 관리자는 로컬 시스템에서 발생하는 이벤트를 원격 시스템에 더 이상 통지하지 않습니다.

### 시스템 변경

원격 시스템 호스트 이름, TCP/IP 주소 또는 포트 번호를 변경할 때 이 조치를 사용하십시오.

1. 통지 목록에서 변경할 시스템을 누르십시오.
2. 시스템 변경을 누르십시오. 호스트 등록 정보 창이 열립니다.
3. 해당 입력 필드의 호스트 등록 정보를 변경하십시오.
4. 확인을 누르십시오.

### 테스트 이벤트 송신

원격 시스템으로 테스트 이벤트를 송신할 때 이 조치를 사용하십시오.

1. 테스트 이벤트를 송신하려는 시스템을 통지 목록에서 누르십시오.
   참고: 시스템을 누르지 않거나 둘 이상의 시스템을 누를 경우에는 이 조치를 사용할 수 없습니다.
2. 조치 --> 테스트 이벤트 송신을 누르십시오. 성공 또는 실패를 알리는 창이 열립니다. 테스트 이벤트는 통지 이벤트 목록의 마지막으로 송신된 이벤트 컬럼에 표시되지 않습니다.
   참고: 테스트에 실패한 경우 다음 사항을 확인하고 테스트 송신을 다시 시도해 보십시오.
   1. 올바른 TCP/IP 정보를 입력했는지.
   2. ServeRAID 관리자가 원격 시스템에서 실행되고 있는지.
3. 확인을 누르십시오.