## 瞭解邏輯磁碟機的 write-back 以及 write-through 模式
（寫入－快取－模式選項）

在使用寫入－快取－模式選項時，有兩種可用的模式：

在 write-back 模式中，作業系統將資料傳送到控制器，並寫入儲存裝置中。接著，在實際將資料寫入儲存裝置之前，控制器將確認傳送到作業系統。這種作法固然可以增加效能，但也有幾分風險。比方說，一旦斷電，目前在控制器快取中的資料就會遺失。只要安裝備用電池快取裝置即可。斷電時，這種裝置會將資料保留在控制器快取中。

注意事項：

1. 如果沒有備用電池快取裝置，一旦在回寫模式下發生電源不足則可能會遺失資料。

2. 如果沒有安裝並啟用備用電池快取，而且還將本特性設定成 write-back 模式，那麼，前次作業之後，請至少等待 10 秒再關閉系統。如果不這麼做，則可能導致資料的遺失。

在寫過模式中，作業系統將資料傳送到控制器，並寫入儲存裝置中。接著，控制器將資料寫入儲存裝置中，然後將確認傳送到作業系統。這種模式可能會減少效能，但沒有遺失資料的風險。