## 使逻辑驱动器同步

使逻辑驱动器同步的目的是为了计算奇偶校验数据并将其写入所选驱动器。使逻辑驱动器同步会验证该逻辑驱动器的数据冗余度是否正确。

若禁用自动同步，则在创建新的 RAID 级别 5 逻辑驱动器之后必须使它们同步。若禁用数据擦除，则每周使 RAID 级别 1 和 RAID 级别 5 逻辑驱动器同步。这不会改变驱动器上的数据。

> 注意：通过查看“控制器信息”屏面，可以确定控制器是否支持自动同步和数据擦除。该信息屏面报告是启用还是禁用这些功能部件。

要使逻辑驱动器同步：

1. 从“主目录树”单击逻辑驱动器。
2. 单击操作 --> 使逻辑驱动器同步。
3. 单击是。

若将逻辑驱动器连接到支持自动同步的控制器，则“ServeRAID 管理器”自动使所有新的 RAID 级别 5 逻辑驱动器同步。“管理器”在状态栏中显示一个进度指示器。在自动同步期间， 可以对控制器执行任何其他操作。也可以在自动同步期间关闭服务器，当您打开服务器时， 固件将在自动同步中断的位置继续执行自动同步。

当创建连接到不支持自动同步的控制器的逻辑驱动器时， 您将在事件查看器中接收到一个警告事件，指出在存储数据之前必须使逻辑驱动器同步。完成以上列示的步骤。对于不支持数据擦除的控制器，考虑每周人工使 RAID 级别 1 和 RAID 级别 5 逻辑驱动器同步。这不会改变驱动器上的数据。

同步是一个非常耗时的操作。在同步完成之前， 不能对控制器执行任何其他操作。在完成同步之前，不要关闭服务器。 “管理器”在状态栏中显示一个进度指示器。