## Mode cache à lecture anticipée

Selon le niveau de microcode de votre contrôleur, il existe trois paramètres relatifs au mode cache à lecture anticipée :

- Activé
- Désactivé
- Adaptatif

Vous pouvez changer le paramètre de lecture anticipée sans détruire les données d'une unité logique à l'aide du Gestionnaire ServeRAID en mode démarrage CD.

### Mode cache à lecture anticipée activé

Le contrôleur ServeRAID transmet les données du disque à son cache local par incréments égaux à la taille de l'unité de segmentation. Ceci permet une performance générale excellente lorsque les charges de travail sont régulières et séquentielles. Toutefois, si la charge de travail est aléatoire ou si les requêtes E/S du système sont moins importantes que la taille de l'unité de segmentation, la lecture anticipée jusqu'à la fin de la segmentation peut affecter les performances.

### Mode cache à lecture anticipée désactivé

Le contrôleur ServeRAID transmet les données du disque à son cache local par incréments égaux à la taille des requêtes E/S du système, sans lecture anticipée jusqu'à la fin de la segmentation. Ceci permet une performance générale excellente lorsque la charge de travail est aléatoire ou que les requêtes E/S du système sont moins importantes que la taille de l'unité de segmentation.

### Mode cache à lecture anticipée adaptatif

Le contrôleur ServeRAID décide constamment s'il est nécessaire de transmettre des données du disque à son cache local par incréments égaux à la taille de l'unité de segmentation ou égaux à la taille des requêtes E/S du système.

Les contrôleurs ServeRAID-3H, -3HB et -3L doivent utiliser un nouveau microcode ServeRAID (3.50 ou ultérieur) pour mettre en oeuvre le mode cache à lecture anticipée adaptatif. Vous pouvez télécharger et installer le nouveau microcode pour les contrôleurs ServeRAID-3H et -3L. L'option ServeRAID-3HB est fourni avec le nouveau microcode.

Si le contrôleur et le microcode relatifs au mode cache à lecture anticipée adaptatif sont installés, le Gestionnaire ServeRAID indique Adaptatif dans la fenêtre d'informations concernant le contrôleur. Sinon, la fenêtre d'informations affiche Activé ou Désactivé.

Remarque : avec ce nouveau microcode, les modes lecture anticipée non adaptatifs ne sont plus disponibles dans le Gestionnaire ServeRAID. Vous pouvez remplacer la lecture anticipée adaptative, mais pas avec le Gestionnaire ServeRAID. Utilisez plutôt l'utilitaire IPSSEND. Ce dernier est fourni avec le dispositif et se trouve sur le CD IBM ServeRAID Support.