## 變更邏輯磁碟機的寫入快取模式

(只為可啟動的-CD 模式。)

您可以利用這個動作，將邏輯磁碟機的寫入快取模式設定改成寫入或寫回。

1. 按一下「主樹狀結構」中的邏輯磁碟機。
2. 按一下動作 --> 將寫入快取模式改成寫回/寫入。
3. 如果您按一下寫回，且您沒有電池備份快取記憶體，請按一下是來確認您的選擇，因為資料有遺失的可能。
   如果您按一下寫回，且您有電池備份快取記憶體，這時「ServeRAID 管理程式」會變更模式。
   如果您按一下寫入，這時「ServeRAID 管理程式」會變更模式。

寫入快取模式決定了在確認訊息傳送到作業系統之前或之後，控制器要不要將資料寫入硬碟機中。

備註： 如果您架構了具有容錯功能的控制器配對，則必須將控制器架構為寫入。 如果您有電池備份選項，當您建立容錯配對時，會將它停用。 寫入快取模式會自動從寫回模式改成寫入模式。 如果需要更多資訊，請參閱 IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI 控制器使用者參考手冊。

### 另請參閱

瞭解寫回和寫入模式