## Introduzione al livello RAID 5

Il livello RAID 5 richiede un minimo di tre unità fisiche. Questo livello RAID esegue lo stripe dei dati e della parità attraverso tutte le unità dell'array. Quando si assegna un livello RAID 5 a un array, la capacità dell'array viene ridotta di un'unità (per la memoria parità dei dati).

Un livello RAID 5 offre sia protezione dei dati che velocità effettiva incrementata. Il livello RAID 5 fornisce una capacità più elevata dei livello RAID 1, che invece garantisce prestazioni migliori.

Il livello RAID 5 richiede un minimo di tre unità e, a seconda del livello di firmware e della dimensione dell'unità di stripe, supporta un massimo di 8, 16 unità.

L'illustrazione che segue è un esempio di un'unità logica livello RAID 5.

### Esempio di livello RAID 5

Iniziare con quattro unità fisiche. |
Creare un array con tre delle unità fisiche, lasciando la quarta come unità hot-spare. |
Creare un'unità logica all'interno dell'array. |
I dati vengono sottoposti a stripe attraverso le unità, creando blocchi. Anche la memoria della parità dati (indicata da * ) viene sottoposta a stripe e si sposta da unità a unità. Un blocco di parità (* ) contiene una rappresentazione dei dati da altri blocchi nello stesso stripe. Ad esempio, il blocco di parità nel primo stripe contiene la rappresentazione dei dati del blocco 1 e 2. |
Se un'unità fisica di un array risulta danneggiata, il controller ServeRAID passa le richieste di scrittura e lettura all'unità operativa restante nell'array di livello RAID 5, che è un'unità hot-spare. |

Consultare inoltre:

Introduzione alla tecnologia RAID
Introduzione alla dimensione dell'unità di stripe
Selezione di un livello RAID
Livello RAID 0
Livello RAID 1
Livello RAID 1 potenziato
Livello RAID 5 potenziato
Livello RAID x0