## 在物理驱动器配置期间使用控制器和阵列

若不熟悉目录树图符，则可能要复查下列信息：

- “主目录树”图符和操作
- “配置目录树”图符和操作

1. 从“主目录树”（即左屏面）单击某项。
2. 单击操作 --> 某个操作。

也可以将图符从“主目录树”拖放至“配置目录树”。“操作”菜单仅对已选择的项目启用适当的操作。 当您用鼠标右按钮单击“主目录树”或“配置目录树”中的某个对象时， 这些相同的操作也可用。

### “主目录树”图符和操作

“主目录树”图符： | 可以执行的操作：
系统 | 无。
控制器 | 无。
物理驱动器 | 将所有就绪驱动器添加至新的或现存的阵列 显示一个可对其添加就绪驱动器的可用阵列菜单。
SCSI 通道 | 将所有就绪驱动器添加至新的或现存的阵列 显示一个菜单，上有可对其添加就绪驱动器的可用阵列。
就绪驱动器 | 创建热备用 将就绪驱动器指定为热备用驱动器。 添加至新的或现存的阵列 显示一个可对其添加就绪驱动器的可用阵列菜单。
新的联机驱动器 | 要从新阵列中除去吗？ 从新阵列中除去新的联机驱动器。
新的热备用驱动器 | 删除新的热备用驱动器 将新的“热备用驱动器”返回至就绪驱动器。

### “配置目录树”图符和操作

“配置目录树”图符： | 可以执行的操作：
控制器 | 无。
阵列 | 删除所有新阵列 删除配置中的所有新阵列。
新阵列？ | 要删除新阵列吗？ 删除已选择的新阵列。 要从跨越阵列中除去吗？ 从新的跨越阵列中除去已选择的阵列。
新的联机 | 要从新阵列中除去吗？ 从新阵列中除去新的联机驱动器。
新的热备用驱动器 | 删除新的热备用驱动器 从阵列中除去该热备用驱动器， 并将新的“热备用”驱动器返回至就绪驱动器。
热备用驱动器 | 删除所有新的热备用驱动器 从阵列中除去所有热备用驱动器，并将它们返回至就绪驱动器。