## 識別磁碟機

您可識別伺服器中的硬體，因為與您所選的硬體的指示燈會閃爍。

1. 按一下 除了管理系統 或系統之外任何的「主樹狀結構」。
2. 按一下動作 --> 適當的識別。

   ServeRAID 管理程式會傳送指令到韌體，以啟動一或多部實體磁碟機的閃爍，這是 按照下列事項而定：

   - 所選的「主樹狀結構」項目
   - 此項目和其子系統是否全部由一貯存櫃裝置所控制

3. 按一下確定，關閉磁碟機指示燈的閃爍。

### 使用識別來使用您的系統

當您在「主樹狀結構」中一圖示上選取其行動時，ServeRAID 管理程式會讓與所選圖示相關的 硬體指示燈閃爍。

依照您在「主樹狀結構」檢視中所按下的目標而定，您可以識別：

- 磁碟機
- 所有的磁碟機
- 磁碟機的通道
- 邏輯磁碟機
- 所有的邏輯磁碟機
- 陣列或跨接陣列
- 所有的陣列

您一次只能選擇其中一種。硬體會持續閃爍，直到您在訊息視窗中按一下確定為止。

識別只對帶有SAF-TE 處理器和適點韌體的 才能運作。此處理器使用 SCSI ID；因此，會在「主樹狀結構」中顯示為下列項目：

貯存櫃

如果磁碟機或是一系列的磁碟機指示燈不會閃爍時，這是因為全部或部份的子系統 並非由 SAF-TE 處理器所控制。

例如，如果 SCSI 通道 1 具有 SAF-TE 處理器，但 SCSI 通道 3 卻沒有，且您選取 識別所有的實體磁碟機時，只有 SCSI 通道 1 才會閃爍。

識別對於貯存櫃管理程式而言特別有用，例如 Netfinity(R) EXP15。在您將磁碟機從貯存櫃取出之前，您可用識別來釐清在貯存櫃中您所需要使用的是那些磁碟機。

如果目前的處理器為 SAF-TE 處理器，且控制器支援磁碟機識別時，那麼您可執行下列項目以識別其元件。

按一下右鍵： | 識別 ...
控制器 | 所有在控制器上的實體磁碟機
陣列 | 所有陣列中的實體磁碟機
邏輯磁碟機 | 所有邏輯磁碟機中的所有實體磁碟機
實體磁碟機 | 所有的實體磁碟機
熱備用磁碟機 | 所有的熱備用磁碟機
陣列 ? | 所選陣列中所有的實體磁碟機
跨接陣列 ? | 所選跨接陣列中所有的實體磁碟機
邏輯磁碟機 ? | 所選邏輯磁碟機中所有的實體磁碟機
陣列中的邏輯磁碟機 ? | 所選邏輯磁碟機中所有的實體磁碟機
跨接陣列中的邏輯磁碟機 | 所選邏輯磁碟機中所有的實體磁碟機
實體磁碟機 ? | 所選的實體磁碟機。
陣列中的實體磁碟機 ? | 所選陣列中所有的實體磁碟機
跨接陣列中的實體磁碟機 ? | 所選陣列中所有的實體磁碟機
通道 ? | 所選通道上的所有實體磁碟機