## 创建逻辑驱动器

每个 ServeRAID 控制器最多支持 8 个逻辑驱动器。

1. 从目录树中单击您要创建逻辑驱动器的阵列。饼图表示选择的阵列。阵列中可用的空闲空间和总空间容量（以 MB 为单位）显示在饼图的右边。空闲空间在饼图中是紫色的。

   > 注意：最多可以为阵列定义 8 个逻辑驱动器。若计划迁移逻辑驱动器，则不要定义 7 个以上逻辑驱动器。迁移逻辑驱动器需要一个空闲逻辑驱动器。

2. 从 RAID 级别列表框中选择想要指定给逻辑驱动器的 RAID 级别。可以选择 RAID 级别 0、RAID 级别 1、RAID 级别 1E、RAID 级别 5 或 RAID 级别 5E，这取决于阵列中的物理驱动器数。

   > 注意：一般来说，定义的第一个逻辑驱动器将是启动（引导）驱动器。

   > > > 若计划使用更改 RAID 级别，则必须将相同 RAID 级别指定给单个磁盘阵列中的所有逻辑驱动器。有关更多信息，参考更改 RAID 级别。

3. 选择逻辑驱动器的大小。要选择该大小（即将用来存储数据的大小，以 MB 为单位），执行下列任一操作：

   > - 使用编辑字段来定义大小。

   > - 使用滑块来定义总大小占总阵列容量的百分比。

   > 注意：

   > > > 若已经为此阵列定义了其他逻辑驱动器，则饼图显示现存的逻辑驱动器大小和可用的空闲空间量。
   > > > 实际的逻辑驱动器大小可能与您选择的大小稍有不同。RAID 级别和硬盘驱动器数确定逻辑驱动器的大小。例如，一个由三个 1 GB 硬盘驱动器组成并具有一个请求的 RAID 级别 0 逻辑驱动器（1000 MB）的磁盘阵列，实际上将只包含 999 MB，因为数据分布在所有三个驱动器上，每个驱动器上有 333 MB。

4. 在为每个新阵列定义所有逻辑驱动器之后，单击下一步并转到摘要屏幕。

若想要返回到配置物理驱动器，单击上一步。