## 理解通知管理器

在使用“通知管理器”之前可能要复查下列信息：

- 介绍
- 通知列表界面
- “通知管理器”事件查看器和事件

### 介绍

“通知管理器”是一个工具，用来将此（即本地）系统上发生的所有事件通知运行“ServeRAID 管理器”的其他系统。系统的用户在通知列表中输入系统名。将本地系统上发生的所有事件通知列表中的每个系统。

#### 示例

在实验室中安装具有 ServeRAID 子系统的 SystemA。在 SystemA 上运行“ServeRAID 管理器”来监控事件和问题，但您想要从工作站而不是从 SystemA 进行监控。从“ServeRAID 管理器”打开 SystemA“通知管理器”， 并在通知列表中定义工作站。从工作站运行“ServeRAID 管理器”时，SystemA 上发生的所有问题和事件都会通知给您。

#### “通知管理器”及其事件

由“通知管理器”生成的事件包括：

- 进度信息，如重建、同步和迁移。
- 问题，例如有故障的磁盘驱动器和 PFA 错误。
- 对本地配置的更改，如创建热备用驱动器或定义逻辑驱动器。

“通知管理器”由下列各项组成：

工具栏 | 提供公共任务的快速路径图标。
通知列表 | 显示配置成可接收事件通知的远程系统。
通知事件查看器 | 显示“通知管理器”的状态信息。

当在某个系统上生成事件时，“通知管理器”与通知列表中的每个系统连接， 并将该事件传送到这些系统的“ServeRAID 管理器”。若“通知管理器”成功连接并发送事件， 则通知列表会更新其上次发送的事件列。若“通知管理器”未成功连接或未成功发送事件， 则通知事件列表：

- 用一个更新“上次发送的事件”列，通知您发生了问题。
- 在“通知管理器”事件查看器中记录一个事件，详细说明不能发送事件的原因。

### 通知列表界面

通知列表具有 4 列：

主机名 | 要将每个事件通知的 TCP/IP 主机名。若双击此列，会打开“修改系统特性”窗口。
TCP/IP 地址 | 要将每个事件通知的 TCP/IP 地址。若双击此列， 会打开“修改系统特性”窗口。
端口 | ServeRAID 监控程序用来与远程系统“ServeRAID 管理器”通信的 TCP/IP 端口号。若双击此列， 会打开“修改系统特性”窗口。
上次发送的事件 | “通知管理器”上次将事件发送或尝试发送至某个系统的日期和时间。若双击此列， 会打开上次发送的事件窗口。 若“通知管理器”未成功将事件发送到该系统： 则会在“通知管理器”事件查看器中记录一个事件。 一个显示在此列中。

### “通知管理器”事件查看器和事件

“通知管理器”事件查看器具有四列。可以双击事件查看器中的任何事件， 这会打开“通知事件细节”窗口。该窗口包含与事件查看器相同的信息，但这些信息在一个更大、更容易阅读的窗口中。

类型 | 事件类型（即信息、警告或错误）。
日期 | 事件发生的日期。
时间 | 事件发生的时间.
主机名 | 生成事件的系统。
通知事件说明 | 事件说明。

除了在事件查看器中显示事件外，“通知管理器”还会将每个事件追加到记录文件 RAIDSEC.LOG。若此文件超过 200 KB，则该管理器将文件复制到 RAIDNOT.OLD 并创建一个新的 RAIDNOT.LOG。若已经有 RAIDNOT.OLD，则管理器会覆盖它。

### 另见

- 将系统添加到通知列表
- 从通知列表中删除系统
- 在通知列表中修改系统特性
- 将测试事件发送到通知列表中的某个系统