## 配置 ServeRAID 控制器的群集

使用此操作配置和查看 ServeRAID 的设置，这些设置用于群集计算机或使用高可用性。 将需要群集硬件和软件才能配置一个群集。ServeRAID 控制器支持一个群集中有两个系统。

“ServeRAID 管理器” 只以“可启动 CD”方式配置控制器名、 伙伴控制器名和“启动程序”标识符；否则，您只能查看此信息。

1. 从“主目录树”单击控制器。
2. 在工具栏上单击。

3. 输入控制器名和伙伴控制器名。可以指定一个名称，最多 12 个字符。当输入伙伴控制器名时，合并组信息显示在窗口中。
   注意：名称区分大小写。

4. 选择启动程序标识符，它可以是 6 或 7。
   注意：启动程序标识符必须与伙伴控制器“启动程序”标识符不同。缺省值为 7。

5. 若在此控制器发生故障时想要将逻辑驱动器合并到另一控制器，则选择共享框。否则，若不想将逻辑驱动器合并到另一控制器， 则选择非共享框。

   注意：

   > “非共享”是所有逻辑驱动器的缺省值。合并组号定义为 [200 + 启动程序标识符]。不能更改非共享逻辑驱动器的合并组号。

   > 若将逻辑驱动器定义为共享，则逻辑驱动器中的所有物理驱动器必须在共享通道上。

6. 为共享逻辑驱动器输入一个合并组号。此合并组号必须与伙伴控制器不同（即， 属于伙伴控制器的任何逻辑驱动器的合并组号不能为相同合并组号）。

   注意：缺省合并组号是逻辑驱动器号。

可以在“ServeRAID 管理器”的当前对话期间为已经创建的逻辑驱动器配置合并组号。若创建逻辑驱动器后退出了“管理器”， 则不能为该逻辑驱动器配置合并组号。必须以“可启动 CD”方式使用“ServeRAID 管理器”来更改旧的逻辑驱动器的合并组号。

在已经配置两个控制器的群集之后，可以单击查看共享驱动器以查看伙伴控制器拥有的物理驱动器。