## 理解 RAID 级别 1

RAID 级别 1 提供 100% 数据冗余度，它只需要两个物理驱动器。使用 RAID 级别 1， 数据块的第一半是原来的数据； 数据块的第二半是数据的镜像（即副本），但写入到 RAID 级别 1 阵列中的另一驱动器中。

由于对数据进行了镜像操作， 所以指定了 RAID 级别 1 的逻辑驱动器的容量是阵列容量的 50%。

下图显示 RAID 级别 1 逻辑驱动器的示例。

### RAID 级别 1 示例

从两个物理驱动器开始。 |
使用两个物理驱动器创建阵列。 |
然后，在该阵列中创建一个逻辑驱动器。 |
将数据分布在这些驱动器上， 创建数据块。 注意：右边驱动器上的数据是左边驱动器的副本。 |

对于 RAID 级别 1， 若一个物理驱动器发生故障，ServeRAID 控制器将读／写请求切换到 RAID 级别 1 阵列中其余起作用的驱动器。

另见

理解 RAID 技术
理解数据块单元大小
选择 RAID 级别
RAID 级别 0
增强型 RAID 级别 1
RAID 级别 5
增强型 RAID 级别 5
RAID 级别 x0