## 快速配置示例

若服务器包含：

- 一个 1024 MB 就绪驱动器，
- 两个 2150 MB 就绪驱动器，
- 和四个 4300 MB 就绪驱动器，

快速配置将创建三个阵列和一个热备用驱动器，如下所示：

阵列 A：此阵列的总容量为 1024 MB (1 x 1024 MB)，并包含一个 1024 MB RAID 级别 0 的逻辑驱动器。

阵列 B：此阵列的总容量为 4300 MB (2 x 2150 MB)，并包含一个 2150 MB RAID 级别 1 的逻辑驱动器。

阵列 C：此阵列的总容量为 12900 MB (3 x 4300 MB)，并包含一个 8600 MB RAID 级别 5 的逻辑驱动器。

热备用：快速配置将四个 4300 MB 驱动器之一定义为热备用驱动器。

> > > 注意：

> > > - 当有四个或更多具有相同容量的就绪驱动器时，快速配置将这些驱动器中的三个组成一个阵列（如阵列 C）并将其中一个驱动器定义为热备用驱动器。
> > > - 热备用驱动器必须与它打算替换的驱动器的容量相同或更大。在此配置中，4300 MB 驱动器可以替换阵列 B 或阵列 C 中的任何失效驱动器。阵列 A 不是冗余的，因此不使用热备用驱动器。