## Comprensión del nivel RAID-1

El nivel RAID-1 proporciona un 100% de redundancia de datos y sólo necesita dos discos físicos. Con el nivel RAID-1, la primera mitad de una distribución de datos son los datos originales y la segunda mitad de una distribución de datos es una duplicación (es decir, una copia) de los datos, pero grabada en la otra unidad de la batería de nivel RAID-1.

Como los datos están duplicados, la capacidad del disco lógico cuando se le asigna RAID nivel es el 50% de la capacidad de la batería.

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un disco lógico de nivel RAID-1.

### Ejemplo de nivel RAID-1

Empiece con dos discos físicos. |
Cree una batería utilizando los dos discos físicos. |
A continuación, cree un disco lógico dentro de la batería. |
Los datos se distribuyen a través de los datos, creando bloques. Observe que los datos de la unidad a la derecha son una copia de la unidad a la izquierda. |

Con un nivel RAID-1, si uno de los discos físicos falla, el controlador ServeRAID pasa las peticiones de lectura y grabación a la unidad funcional restante de la batería de nivel RAID-1.

Consulte también

Comprensión de la tecnología RAID
Comprensión del tamaño de la unidad de distribución de datos
Selección de un nivel RAID
Nivel RAID-0
Nivel RAID-1 ampliado
Nivel RAID-5
Nivel RAID-5 ampliado
Nivel RAID-x0