## 理解无人照管方式

无人照管方式是一种设置，它改变 ServeRAID 启动代码（即 BIOS）在系统启动期间处理故障的方式。 启动期间可能发生的故障示例如下：

- BIOS 不能与控制器通信。
- 物理驱动器状态已更改。
- 逻辑驱动器状态已更改。

可以将无人照管方式设置为“禁用”或“启用”。缺省值为“禁用”。

当禁用无人照管方式并且 BIOS 检测到故障时，系统保持在恢复选项屏幕，等待用户响应。

当启用无人照管方式并且 BIOS 检测到故障时，系统等待 30 秒，以便用户响应恢复选项屏幕。若没有用户响应，则 BIOS 自动选择列表中的第一个恢复选项，并继续进行系统启动过程。此方式对于远程系统是有用的，用户可以不在场启动系统。

仔细考虑是否启用无人照管方式。根据您使用系统的方式，无人照管方式可能不受欢迎。

例如，考虑一个包括安装箱（该安装箱有多个硬盘驱动器）的系统，如 Netfinity(R) EXP15。若启动系统时关闭了该安装箱，则 BIOS 会报告一个驱动器故障。若启用了无人照管方式，则 BIOS 接受更改配置的恢复选项。当系统重新启动并打开安装箱时， 配置不再正确并且系统不再按原来配置的方式工作。

只能以“可启动 CD”方式通过“ServeRAID 管理器”更改无人照管方式。

注意：若正在配置系统的群集，则必须启用无人照管方式。若使用“ServeRAID 管理器”来启用系统的群集，则“ServeRAID 管理器”自动启用无人照管方式。