## 理解逻辑驱动器配置

创建阵列时，将一些硬盘驱动器组成了一个存储区。可以将此存储区定义为单个逻辑驱动器， 也可以将它再分成多个逻辑驱动器。每个逻辑驱动器对操作系统显示为单个物理硬盘驱动器。

ServeRAID 控制器最多支持八个逻辑驱动器。若只有一个阵列，则可以将它定义为单个逻辑驱动器， 也可以将它分成多个逻辑驱动器。一般来说，定义的第一个逻辑驱动器将是启动（引导）驱动器。若有两个或更多阵列， 则每个阵列可以是一个逻辑驱动器，或者，您可以将每个阵列分成多个逻辑驱动器，只要所有阵列的逻辑驱动器总数不超过 8。

若您不为每个阵列定义逻辑驱动器，则“ServeRAID 管理器”将用最大的容量和最高的 RAID 级别定义逻辑驱动器。

注意： 有关建议的逻辑驱动器大小的信息，参考随操作系统一起提供的文档。

要考虑的限制：

- 一个控制器上最多有 8 个阵列。
- 一个控制器上最多有 8 个逻辑驱动器。
- 若将任何现存的逻辑驱动器定义为增强型 RAID 级别 5，则一个控制器上只能有 7 个逻辑驱动器。

### 另见

选择逻辑驱动器大小
按阵列容量选择 RAID 级别
逻辑驱动器示例