## Revisión de información del sistema

1. Amplíe la vista Árbol principal del sistema en el panel izquierdo.
2. Pulse sobre un componente específico del árbol. La información asociada de este componente aparece en el panel Información (es decir, el panel derecho).

El Árbol principal visualiza un número máximo de los elementos siguientes:

- Nodos de sistema no limitados
- 12 controladores en un sistema
- Ocho baterías en un controlador
- Ocho discos lógicos en un controlador
- Tres canales en un controlador
- 15 discos físicos en un canal

El Árbol principal visualiza un icono de aviso de sistema si algún controlador de un sistema tiene alguno de los elementos siguientes:

- Un disco físico fuera de servicio
- PFA en un disco físico
- Un disco lógico en un estado critico o fuera de línea
- Un disco físico bloqueado
- Antememoria de reserva de batería
- Un controlador no está respondiendo
- Se produce un error de unidad

Si algún sistema tiene un icono de aviso, el icono de sistemas gestionados también visualiza un icono de aviso .

### Objetos del sistema y su información

#### objeto Sistemas gestionados

- El número de sistemas gestionados debajo del nodo principal, incluido el sistema local.

#### objeto Sistema

- Nombre de servidor informa del nombre del servidor en el sistema.
- Número de controladores indica el número de controladores de ServeRAID en el servidor.
- Sistema operativoindica el sistema operativo instalado.
- Controlador de dispositivo indica el nivel del controlador de dispositivo ServeRAID.

#### objeto Controlador

- Tipo de controlador informa sobre si el controlador es ServeRAID, ServeRAID II, ServeRAID 3H, ServeRAID 3L, o ServeRAID en la placa del sistema. El tipo sólo se muestra si el BIOS es de la versión 3.0 o posterior.

- Número de ServeRAID es el número del controlador ServeRAID. El número sólo se muestra si el BIOS es anterior a la versión 3.0.

- Estado sólo se muestra cuando el controlador no está funcionando.

- Versión de BIOS indica la versión del BIOS en el controlador. Esta información sólo se visualiza si la versión de BIOS es 3.0 o posterior.

- Versión de firmware indica la versión del firmware ServeRAID.

- Ranura física muestra la ubicación de la ranura física real del controlador ServeRAID, por ejemplo, PCI ranura 4. La ranura sólo se muestra si el BIOS es de la versión 3.0 o posterior.

- Antememoria de grabación de reserva de batería indica si esta antememoria está instalada, no instalada, es defectuosa o necesita batería. Esta información sólo se visualiza si ServeRAID soporta un dispositivo de reserva de batería.

- Modalidad de antememoria de lectura anticipada indica si el valor de esta característica es el de habilitado, inhabilitado o inadaptativo. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable y cambie los valores de esta característica.

- Tamaño de la unidad de distribución de datos indica el valor de la unidad de distribución de datos de 8 Kb, 16 Kb, 32 Kb o 64 Kb. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este valor.

- Velocidad de reconstrucción muestra el valor de velocidad alto, medio o bajo. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este valor.

- Reconstrucción de intercambio dinámico muestra esta característica como habilitada. El valor sólo aparece si el firmware ServeRAID da soporte a la reconstrucción de intercambio dinámico.

- Borrado de datos muestra esta característica como habilitada. El valor sólo aparece si el firmware ServeRAID da soporte al borrado de los datos.

- Sincronización automática muestra esta característica como habilitada. El valor sólo aparece si el firmware ServeRAID da soporte a la sincronización automática.

- Formación de clústeres muestra el valor Habilitado o Inhabilitado en función de la configuración del ID asociado del clúster y de los ID del grupo de fusión, si el firmware ServeRAID da soporte a la formación de clústeres.

- Nombre de controlador muestra el nombre si el controlador forma parte de un clúster. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este nombre.

- Nombre de controlador de asociado indica el nombre si el controlador forma parte de un clúster. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este nombre.

- Modalidad desatendida muestra si este valor está Habilitado o Inhabilitado. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este valor.

- Correlación de compatibilidad de BIOS muestra el valor como Ampliado o Limitado. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este valor.

- Número de baterías indica el número de baterías definidas.

- Número de discos lógicos indica el número de discos lógicos definidos.

- Número de discos de repuesto dinámico indica el número de discos de repuesto dinámico definidos.

- Número de discos preparados indica el número de discos físicos disponibles para la configuración.

  ####

#### objeto Baterías

Cada batería definida se visualiza con la siguiente información:

- Batería indica la letra de la batería seleccionada.

- Tamaño indica el tamaño total, en Mb.

- Espacio libre indica la cantidad de espacio libre disponible, en Mb.

- Discos lógicos indica el número de discos lógicos de cada batería.

#### objeto Discos lógicos

Cada disco lógico se visualiza con la siguiente información:

- Disco lógico indica el número del disco lógico seleccionado.

- Batería indica la letra de la batería.

- Tamaño indica el tamaño del disco lógico, en Mb.

- Nivel RAID indica el nivel configurado de RAID.

#### objeto Discos de repuesto dinámico

- indica el número total de discos de repuesto dinámico y discos de repuesto dinámico en espera. El número no incluye discos de repuesto dinámico fuera de servicio.

#### objeto Discos físicos

- indica el número de discos en cada canal.

#### objeto Consulta de batería o batería fragmentada (?)

- Identificador de batería indica la letra de la batería seleccionada o del número de la batería fragmentada.

- Tamaño de batería en Mb indica el tamaño total, en Mb.

- Espacio libre en Mb es la cantidad de espacio libre disponible, en Mb. Si la batería contiene un disco lógico nivel RAID-5 ampliado, el espacio libre es 0.

- Número de discos lógicos es el número de discos lógicos de la batería seleccionada o la batería fragmentada.

- Número de discos físicos es el número de discos físicos de la batería seleccionada o la batería fragmentada.

#### objeto Consulta de baterías en batería fragmentada (?)

- Batería indica la letra de las baterías en la batería fragmentada seleccionada.

- Tamaño indica el tamaño total, en Mb.

- Espacio libre es la cantidad de espacio libre disponible, en Mb.

- Discos lógicos es el número de discos lógicos de la batería seleccionada.

#### objeto de consulta Discos lógicos en batería (?)

Cada disco lógico definido de la batería especificada se visualiza con la siguiente información:

- Disco lógico indica el número del disco lógico seleccionado.

- Batería indica la letra de la batería.

- Tamaño indica el tamaño del disco lógico, en Mb.

- Nivel RAID indica el nivel configurado de RAID.

#### Objeto de consulta Discos físicos en batería (?)

- Para cada canal que tiene como mínimo un disco en la batería seleccionada, para la batería seleccionada, indica el número de discos del canal.

#### objeto de consulta Disco lógico (?)

- Disco lógico indica el número del disco lógico seleccionado tal como está definido en el controlador.

- Letra de batería indica la letra de la batería que contiene el disco lógico seleccionado.

- Estado muestra si el estado del disco lógico es bloqueado, crítico, migración crítica, sistema crítico, en migración, fuera de línea, correcto o sistema.

- Nivel RAID indica el nivel RAID del disco lógico como 0, 1, 1E, 5 ó 5E.

- Espacio de datos en Mb indica el espacio disponible para el almacenamiento de datos en este disco lógico.

- Espacio de paridad en Mb indica el espacio asignado para el almacenamiento de paridad en la batería.

- Fecha de creación indica la fecha de creación del disco lógico.

- Modalidad de antememoria de grabación informa si el disco lógico se establece en modalidad de grabación directa o diferida. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este valor.

- Número de grupo de fusión muestra el número de grupo de fusión si el controlador forma parte de un clúster. Si acaba de crear recientemente el disco lógico, utilice la opción Configurar para formación de clústeres para cambiar este número. De lo contrario, utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable.

- Estado de grupo de fusión muestra el valor Compartido o No compartido si el controlador forma parte de un clúster. Si acaba de crear el disco lógico, utilice Configurar para formación de clústeres para cambiar este número. De lo contrario, utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable.

  ####

#### objeto Canal SCSI

- Número de unidades indica el número de unidades en el canal SCSI. Las unidades sobre las que se informa pueden incluir discos duros no extraíbles, CD-ROM, cinta y unidades de disco duro extraíbles.

- Velocidad de transferencia de SCSI muestra la velocidad como Óptima, Ultra2 SCSI, UltraSCSI, Fast SCSI-2, SCSI-2 o SCSI-1. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar esta velocidad.

- ID de iniciador de SCSI informa sobre el ID de iniciador del canal SCSI. Utilice el Gestor ServeRAID en modalidad de CD arrancable para cambiar este ID.

  ####

#### objeto de consulta Disco físico (?)

- Tipo informa si el disco físico es una unidad de disco duro, CD-ROM, cinta o un soporte extraíble.

- Canal indica el canal al que se conecta el disco duro seleccionado.

- ID de SCSI indica el ID de SCSI del disco físico seleccionado.

- Tamaño en Mb indica el tamaño total del disco físico, en Mb. Esta información no aparece para CD-ROM, cintas o dispositivos de procesador.

- Estado indica el estado del disco físico como preparado, en línea, fuera de servicio, en reconstrucción, repuesto dinámico, en espera, repuesto dinámico en espera o reservado. Esta información sólo aparece para las unidades de disco duro.

- Letra de batería si la unidad está definida como una batería, indica la letra (A hasta H) de la batería que contiene el disco físico seleccionado.

- Fabricante muestra caracteres que representan el fabricante de la unidad.

- Número de producto/modelo muestra caracteres que representan el número de producto o modelo de la unidad.

- Número de serie muestra el número de la serie de la unidad.

- Nivel de firmware muestra el nivel actual de firmware en uso para la unidad.

- error PFA indica el estado Sí o No para los avisos de errores predictivos. Sí indica que se han detectado errores PFA y No indica que no se han encontrado errores PFA.
- Modalidad de antememoria de grabación informa si la unidad de disco duro está activda para almacenar datos antes o después de enviar una confirmación al controlador. Puede cambiar este valor en los discos preparados.

#### objeto Unidad

- Tipo muestra la unidad.

- Canal muestra 1.

- ID de SCSI muestra 15.

- Estado de la unidad muestra Correcto, Crítico o Muy grave. El alojamiento de la unidad interna (la que está en el sistema, como por ejemplo 5500, no las unidades externas) no mostrará el estado de unidad.

- El estado Ventilador"n" informa sobre el estado Correcto, Mal funcionamiento o No instalado. Dado que es posible que una unidad tenga uno más ventiladores, el Gestor ServeRAID informa sobre el estado para cada ventilador. El alojamiento de la unidad interna (por ejemplo, como en Netfinity 5500, no las unidades externas) no mostrará el estado del ventilador.

- El estado Fuente de alimentación "n" muestra el estado Correcto, Mal funcionamiento o No instalado. Dado que es posible que una unidad tenga una o más fuentes de alimentación, el Gestor ServeRAID informa sobre el estado de cada fuente de alimentación. El alojamiento de la unidad interna (por ejemplo, como en Netfinity 5500, no las unidades externas) no mostrará el estado de la fuente de alimentación.

- Estado de temperatura muestra el estado Normal o Anormal. El alojamiento de la unidad interna (la que está en el sistema, como por ejemplo 5500, no las unidades externas) no mostrará el estado de la temperatura.

- Fabricante informa sobre el fabricante de la unidad.

- Número de producto/modelo indica el número de producto o de modelo de la unidad.

- Número de serie. El Gestor ServeRAID no informa de los números de serie de las unidades Netfinity EXP10 y EXP15.

- Nivel de firmware indica el nivel de firmware de la unidad.

- ID de unidad muestra el valor de ID. Este valor es un número entre 0 y 9 que el usuario selecciona en la parte posterior de la unidad.