### 채널 [번호], SCSI ID [번호]의 드라이브에서 컨트롤러 [번호]로 구성을 복사할 수 없습니다.

설명: 지정한 드라이브의 구성에 8개를 초과하는 물리 드라이브 어레이가 있습니다. ServeRAID-3L 컨트롤러는 스트라이프 단위 크기가 32 KB나 64 KB인 경우 하나의 어레이에서 9개 이상의 드라이브를 지원하지 않습니다.

조치:

1. ServeRAID-3L 컨트롤러를 ServeRAID-3H 컨트롤러로 교체하십시오. 지정한 하드 디스크 드라이브에 저장된 구성은 ServeRAID-3H 컨트롤러나 그 이상의 하드웨어에서만 지원됩니다.
   또는
2. 스트라이프 단위 크기가 32 KB나 64 KB인 어레이의 경우 9개 이상의 드라이브가 포함되지 않도록 구성을 새로 작성하십시오.
   참고: 구성을 새로 작성하면 현재 하드 디스크 드라이브에 있는 자료들이 삭제됩니다.