## RAID レベル-1 の説明

RAID レベル-1 は 100% のデータ冗長度を提供し、必要な物理ドライブは 2 台だけです。RAID レベル-1 では、ストライプ の前半はオリジナル・データです。ストライプの後半はデータの ミラー (すなわち、コピー) ですが、RAID レベル-1 アレイの他のドライブに書き込まれたものです。

データがミラーリングされるために、RAID レベル-1 の割り当て時の論理ドライブの容量は、そのアレイ容量の 50% です。

次の図は RAID レベル-1 論理ドライブの例です。

### RAID レベル-1 の例

2 台の物理ドライブで開始します。 |
この 2 台の物理ドライブを使用してアレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 右方のドライブ上のデータは、左方のデータのコピーであることに注意してください。 |

RAID レベル-1 では、物理ドライブの１つで障害が起きた場合には、ServeRAID コントローラは、読み取りおよび書き込み要求を、その RAID レベル-1 アレイの残りの機能ドライブに切り替えます。

また、次も参照してください。

RAID テクノロジーの説明
ストライプ単位サイズの説明
RAID レベルの選択
RAID レベル-0
RAID 拡張レベル-1
RAID レベル-5
RAID 拡張レベル-5
RAID レベル-x0