## Configuración de un controlador

1. Pulse un controlador del árbol Principal (es decir, el panel de la izquierda).
2. Pulse Acciones --> Crear baterías. Se abre la ventana Configuración.
3. Pulse modalidad de configuración Rápida o Personalizada. Para obtener más información acerca de estas modalidades, consulte el apartado Escoger entre las modalidades de configuración Rápida y Personalizada.
4. Pulse Siguiente.

Aviso: Si pulsa Rápida, podrá repasar y aprobar la configuración antes de que el Gestor ServeRAID aplique la configuración.

Los controladores de ServeRAID soportan hasta ocho baterías independientes. Debe utilizar la modalidad de configuración Rápida o Personalizada para crear baterías.

Puede crear baterías nuevas cuando un controlador tiene discos preparados disponibles.