## 物理ドライブの状態

####

#### 無効

物理ハード・ディスク・ドライブは無効です。 オンライン、ホットスペア、または再構築中状態のドライブは無効になっています。これがコマンドに対して応答していない状態であり、ServeRAID コントローラがドライブと適切に通信できないことを意味します。

無効状態のハード・ディスク・ドライブは、そのドライブの取り替えが必ず必要であることを意味するものではありません。ドライブを取り替える前に、次のことを確認してください。

1. 背面板およびハード・ディスク・ドライブへのケーブルがすべて適切に接続されている。また、サーバー内のすべてのケーブルが適切に接続されていることも確認してください。

2. ホット・スワップ・ドライブ・トレイがドライブ・ベイに適切に取り付けられている。

#### ホットスペア

ホットスペア・ドライブは、類似したドライブの障害時に自動的に使用するために定義されたハード・ディスク・ドライブです。ホットスペア・ドライブのドライブ容量は、交換されるドライブの容量と等しいか、それより大きくなければなりません。

注:

1. ホットスペア・ドライブまたはスタンバイ・ホットスペアが 1 台必要で、ユーザーの論理ドライブの１つに RAID レベル -5 を割り当てたい場合には、少なくとも 4 台のハード・ディスク・ドライブが必要です。

2. RAID レベル-0 を割り当てられた論理ドライブだけを含むアレイ中のドライブ障害の場合には、ServeRAIDコントローラはホットスペア・ドライブを活動化しません。

#### オンライン

ドライブはオンラインです。これは適切に機能していて、アレイの一部になっています。

####

#### 作動可能

ServeRAID コントローラは定義で使用可能となっている時に作動可能ドライブを認識します。

#### 再構築中

ドライブは再構築中です。

####

#### スタンバイ

スタンバイ・ドライブはスピンダウン、CD-ROM、テープ取り外し可能メディア、または筐体があるハード・ディスク・ドライブです。