## 情報および警告

構成を作成している時には、ServeRAID マネージャーは構成に関する情報および警告をイベント・ビューアーに報告します。これらのイベントは、さらに優れた最適化の構成を作成するのに役立ちます。

注: アレイ記憶域はまだ使用可能です。

説明: このアレイに別の論理ドライブを作成することもできるし、このアレイの論理ドライブを大きくすることもできます。

注: 物理ドライブ (複数) には、使用可能でない容量が含まれています。

説明: スペースを無駄にしないようにするためには、ユーザーのアレイを同サイズのドライブ容量で再定義できます。

注: 使用可能な作動可能ドライブがまだ n 台あります。(ここの n は数字です)

説明: 別のアレイを作成するか、残りの作動可能ドライブを新規アレイの１つに追加するか、あるいはホットスペア・ドライブを作成することができます。

警告: このホットスペア・ドライブは定義されているすべてのアレイで機能しません。

説明: このホットスペア・ドライブは大きくないので、アレイ中の障害ドライブを交換できないか、あるいは冗長な論理ドライブがありません。

警告: ホットスペア・ドライブはアレイ L では使用できません。(ここの L は英字です)。

説明: ドライブがアレイ L で障害が起こした場合には、システムはそれを自動的に再構築することはできません。そのために、手操作で再構築する必要があります。