## 하드 디스크 드라이브에서 캐시 쓰기 모드 변경

하드 디스크 드라이브의 캐시 쓰기 모드를 사용 가능 또는 사용 불가능하게 만들 때 이 조치를 사용하십시오. 캐시 쓰기 모드는 하드 디스크 드라이브가 데이터를 저장할 때 컨트롤러에 확인 정보를 송신하기 전에 저장할지 전송한 이후에 저장할 것인지 결정합니다.

1. 기본 트리에서 준비 드라이브 를 누르십시오.
2. 조치 --> 캐시 쓰기 모드를 Write-back/Write-through로 변경을 누르십시오.
3. 예를 누르십시오.

캐시 쓰기 모드를 Write-back으로 설정하면 컨트롤러는 데이터를 저장하기 위해 하드 디스크 드라이브로 데이터를 송신합니다. 이어서 하드 디스크 드라이브는 실제로 데이터를 저장하기 전에 컨트롤러로 확인 정보를 송신합니다. 이 경우 성능은 증가하지만 위험의 소지가 있습니다. 전원 장애가 발생하면 현재 드라이브 캐시에 있는 데이터를 모두 잃게 됩니다.

> 주의사항: Write-back 모드를 사용하는 중에 정전이 발생하면 데이터가 손실될 가능성이 있습니다. 하드 디스크 드라이브에서 Write-back 모드를 사용할 것인지는 신중하게 고려하십시오. 시스템의 사용 방법에 따라 Write-back 모드가 바람직하지 않을 수도 있습니다.

캐시 쓰기 모드를 Write-through로 설정하면 컨트롤러는 데이터를 저장하기 위해 하드 디스크 드라이브로 데이터를 송신합니다. 하드 디스크 드라이브는 데이터를 저장한 다음 컨트롤러로 확인 정보를 송신합니다. Write-through 모드를 사용할 경우 성능이 저하될 수 있으나 데이터를 잃게 될 위험은 없습니다.