## 논리 드라이브에서 캐시 쓰기 모드 변경

(시작 가능-CD 모드 전용)

논리 드라이브의 캐시 쓰기 모드를 Write-through 또는 Write-back으로 변경할 때 이 조치를 사용하십시오.

1. 기본 트리에서 논리 드라이브 를 누르십시오.
2. 조치 --> 캐시 쓰기 모드를 Write-back/Write-through로 변경을 누르십시오.
3. Write-back을 선택하고 배터리 백업 캐시가 없으면 데이터를 잃게 될 위험이 있으므로 예를 누르고 선택사항을 확인하십시오.
   Write-back을 선택하고 배터리 백업 캐시가 있으면 ServeRAID 관리자가 모드를 변경합니다.
   Write-through를 누르면 ServeRAID 관리자가 모드를 변경합니다.

캐시 쓰기 모드는 컨트롤러가 하드 디스크 드라이브에 데이터를 저장할 때 운영 체제에 확인 정보를 송신하기 전에 저장할지 송신한 이후에 저장할지를 결정합니다.

참고: 오류 방지 기능이 있는 컨트롤러 쌍을 구성할 경우에는 컨트롤러를 반드시 Write-through로 구성해야 합니다. 배터리 백업 옵션이 있을 경우 오류 방지 기능이 있는 컨트롤러 쌍을 작성하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 캐시 쓰기 모드는 Write-back 모드에서 Write-through 모드로 자동으로 변경됩니다. 자세한 정보는 IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller User's Reference를 참조하십시오.

### 다음 내용도 참조하십시오.

Write-back 및 Write-through 모드의 이해