## Ändern der SCSI-Übertragungsgeschwindigkeit

(nur im CD-Startmodus.)

Mit Hilfe dieser Aktion können Sie die SCSI-Übertragungsgeschwindigkeit ändern.

1. Klicken Sie in der Hauptbaumstruktur auf einen SCSI-Kanal.
2. Klicken Sie auf Aktionen --> SCSI-Übertragungsgeschwindigkeit ändern.
3. Klicken Sie im Menü auf eine Geschwindigkeit. Die folgenden Geschwindigkeiten stehen zur Auswahl:
   - Optimal

   > Dieser Wert steht nur zur Verfügung, wenn er vom Controller unterstützt wird, ansonsten wird Optimal im Menü nicht angezeigt. Optimal ist der Standardwert. Bei dieser Einstellung ermittelt ServeRAID Manager die beste Übertragungsgeschwindigkeit auf Grundlage der verwendeten SCSI-Laufwerke und Speichergehäuse.

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > Dieser Wert steht nur zur Verfügung, wenn der Controller auf SCSI-1 festgelegt ist, ansonsten wird SCSI-1 im Menü nicht angezeigt.