## Modification du mode c ache d'écriture sur une unité logique

(mode Démarrage CD uniquement.)

Cette option vous permet de passer du mode cache d'écriture défini pour une unité logique au mode écriture simultanée ou différée.

1. Cliquez sur une unité logique dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Affecter au mode cache d'écriture le mode écriture différée/simultanée.
3. Si vous choisissez l'écriture différée mais ne possédez pas de cache protégé par batterie, cliquez sur Oui pour confirmer votre choix car des données risquent d'être perdues.
   Si vous sélectionnez l'écriture différée et que vous possédez un cache protégé par batterie, le Gestionnaire ServeRAID modifie le mode.
   Si vous choisissez l'écriture simultanée, le Gestionnaire ServeRAID modifie également le mode.

Le mode cache d'écriture détermine si le contrôleur écrit des données sur le disque dur avant ou après avoir envoyé une confirmation au système d'exploitation.

Remarque : Si vous configurez une paire de contrôleurs à tolérance de panne, ces derniers doivent être configurés en mode écriture simultanée. Si vous disposez de l'option batterie de secours, celle-ci est désactivée lors de la création d'une paire de contrôleurs à tolérance de panne. Le mode cache d'écriture passe automatiquement du mode écriture différée au mode écriture simultanée. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel IBM Netfinity ServeRAID-4H Ultra160 SCSI Controller User's Reference.

### Voir également

Compréhension des modes écriture différée et écriture immédiate