###

## 选择 RAID 级别和调整性能

为系统选择 RAID 级别时，考虑下列各项。*

RAID 级别 | 数据冗余度 | 硬盘驱动器容量使用率 | 读性能 | 写性能 | 内置热备用驱动器
--- | --- | --- | --- | --- | ---
RAID 级别 0 | 否 | 100% | 极好 | 极好 | 否
RAID 级别 1 | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否
RAID 级别 1E | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否
RAID 级别 5 | 是 | 67% 至 94% | 极好 | 好 | 否
RAID 级别 5E | 是 | 50% 至 88% | 极好 | 好 | 是
RAID 级别 00 | 否 | 100% | 极好 | 极好 | 否
RAID 级别 10 | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否
RAID 级别 1E0 | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否
RAID 级别 50 | 是 | 67% 至 94% | 极好 | 好 | 否

* 磁盘使用率、读性能和写性能取决于阵列中的驱动器数。一般来说，阵列中的驱动器越多，则性能越好。