## Niveau RAID 1

Le niveau RAID 1 permet la duplication des données à 100 % et ne requiert que deux unités physiques. Avec le niveau RAID 1, la première moitié d'un segment correspond aux données d'origine ; la deuxième partie d'un segment est un miroir (c'est-à-dire une copie) des données, mais écrites sur l'autre unité associée au niveau RAID 1 de la grappe de disques.

Etant donné que les données sont reflétées, la capacité de l'unité logique lorsqu'elle est associée au niveau RAID 1 correspond à 50 % de la capacité de la grappe de disques.

L'illustration ci-après est un exemple d'une unité logique de niveau RAID 1.

### Exemple de niveau RAID 1

Démarrez avec deux unités physiques. |
Créez une grappe à l'aide de deux unités physiques. |
Ensuite, créez une unité logique dans cette grappe de disques. |
Les données sont réparties entre les unités et créent des blocs. Les données de l'unité de droite correspondent à une copie de l'unité de gauche. |

Avec le niveau RAID 1, si l'une des unités physiques est hors service, le contrôleur ServeRAID transmet les demandes de lecture et d'écriture à l'unité opérationnelle restante associée au niveau RAID 1 de la grappe.

Voir également

Technologie RAID
Taille de l'unité de segmentation
Sélection d'un niveau RAID
Niveau RAID 0
Niveau RAID 1 avancé
Niveau RAID 5
Niveau RAID 5 avancé
Niveau RAID x0