## Glossar

#### Automatische Synchronisation

Wenn der Controller die automatische Synchronisation unterstützt, werden im Hintergrund automatisch alle RAID Stufe-5-logischen Laufwerke synchronisiert, wenn sie erstellt werden. RAID Stufe-0- und RAID Stufe-1- logische Laufwerke müssen beim Erstellen nicht synchronisiert werden.

#### Clusterbildung

Ein Set von zwei oder mehreren Computern, die zum Erreichen eines höheren Durchsatzes, höherer Zuverlässigkeit und zur Fehlervorbeugung als Gruppe arbeiten.

#### Datentest (überprüfen/korrigieren)

Wenn der Controller einen Datentest unterstützt, wird eine automatische, kontinuierliche Synchronisation während des Systembetriebs bereitgestellt.

#### Freier Speicherbereich

Der Speicherbereich in einem Plattenstapel, der gegenwärtig keinem logischen Laufwerk zugeordnet ist.

#### GB

In Bezug auf die Kapazität des Festplattenlaufwerks bedeutet GB 1 000 000 000 Byte oder 1000 MB. Die gesamte für den Benutzer zugängliche Kapazität kann je nach Betriebsumgebung variieren.

#### Gehäuse

Eine SCSI-Verwaltungseinheit, die die Verwendung einer ID, wie z.B. EXP15, erfordert.

#### Gesamtplattenspeicher

Festplattenlaufwerke in einem Plattenstapel können über verschiedene Kapazitäten verfügen (z.B. 1 GB oder 2 GB). Die Summe der Kapazität der Festplattenlaufwerke, die in einem Plattenstapel gruppiert sind, wird als Gesamtplattenspeicherplatz bezeichnet.

Wenn Sie z.B. zwei Festplatten mit 2 GB und eine Festplatte mit 3 GB in einem Plattenstapel gruppieren, beträgt die physische Gesamtplattenspeicherkapazität 7 GB.

Ähnlich beträgt der verfügbare physische Gesamtplattenspeicherplatz 7 GB, wenn Sie drei Festplatten mit 2 GB und eine Festplatte mit 1 GB in einem Plattenstapel gruppieren.

#### Größe einer einheitenübergreifenden Datenblockeinheit und Staffelungstiefe

Mit der RAID-Technologie werden Daten über den Plattenstapel auf den Festplattenlaufwerken als einem einheitenübergreifenden Datenblock gespeichert. Dieses Datenverteilungsschema wird der Art und Weise gerecht, nach der das Betriebssystem Daten anfordert.
Die Unterteilung, mit der Daten einer Datei auf der Festplatte des Plattenstapels gespeichert werden, bevor nachfolgende Daten auf der nächsten Festplatte des Plattenstapels gespeichert werden, wird als Staffelungstiefe bezeichnet.
Sie können die Staffelungstiefe steuern und den Durchsatz des ServeRAID-Controllers maximieren, indem Sie eine Größe für den einheitenübergreifenden Datenblock festlegen, die annähernd der Größe der I/O-Anforderung des Systems entspricht. Sie können die Größe des einheitenübergreifenden Datenblocks auf 8 KB, 16 KB, 32 KB oder 64 KB festlegen. Bei dem Durchsatz für eine auf Übertragung basierte Umgebung beispielsweise, bei der typischerweise große Datenblöcke betroffen sind, ist es von Vorteil, wenn Sie eine Einstellung von 32 KB oder 64 KB verwenden. Der Durchsatz in Datei- und Druckumgebungen jedoch, bei dem typischerweise zahlreiche kleine Datenblöcke betroffen sind, erbringt die beste Leistung, wenn die Größe der einheitenübergreifenden Datenblöcke bei 8 KB oder 16 KB liegt.
Die Datensammlung in logischer Reihenfolge dieser einheitenübergreifenden Datenblockeinheiten von der ersten bis zur letzten Festplatte des Plattenstapels wird als einheitenübergreifend gespeicherter Datenblock bezeichnet.

#### Hohe Verfügbarkeit

Ein System, für das Komponenten entwickelt und implementiert wurden, die die funktionalen Anforderungen des Systems erfüllen, aber auch über Hardware- und Software-Komponentenredundanz verfügen, um jedes unerwartete Verhalten zu eliminieren.

#### Hot-Spare-Laufwerk

Ein Hot-Spare-Laufwerk ist ein physisches Laufwerk, das für die automatische Verwendung definiert wurde, wenn ein ähnliches Laufwerk (d.h. mit gleicher oder kleinerer Kapazität) ausfällt, das Teil des Plattenstapels ist.

#### Hot-Swap wiederherstellen

Wenn ein Controller "Hot-Swap wiederherstellen" unterstützt, können Sie ein ausgefallenes Laufwerk durch ein neues funktionsfähiges Laufwerk ersetzen, das Teil eines Plattenstapels ist. Der neue Controller beginnt dann automatisch mit dem Wiederherstellen des Images des ausgefallenen Laufwerks auf dem neuen Laufwerk.

Wenn Sie ein ausgefallenes Laufwerk, das nicht Teil des Plattenstapels ist, durch ein neues funktionsfähiges Laufwerk ersetzen, wird das neue Laufwerk zu einem Hot-Spare-Laufwerk.

#### MB

In Bezug auf die Kapazität des Festplattenlaufwerks bedeutet MB 1 000 000 Byte. Die gesamte für den Benutzer zugängliche Kapazität kann je nach Betriebsumgebung variieren.

#### Nicht verwendbare Kapazität

Festplattenspeicherkapazitäten beeinflussen die Art und Weise des Erstellens von Plattenstapeln. Festplattenlaufwerke in einem Plattenstapel können über verschiedene Kapazitäten verfügen (z.B. 1 GB oder 2 GB), die RAID-Controller aber behandeln alle Laufwerke, als hätten sie die Kapazität des kleinsten Laufwerks.

Wenn Sie z.B. zwei Festplatten mit 2 GB und eine Festplatte mit 3 GB in einem Plattenstapel gruppieren, beträgt die verwendbare Kapazität des Plattenstapels 3 mal 2 GB oder 6 GB, und nicht 7 GB physisch verfügbare Speicherkapazität. Bei den 7 GB handelt es sich um den Gesamtplattenspeicherplatz. Der verbleibende Speicher auf der 3 GB-Festplatte ist nicht verwendbare Kapazität. Im folgenden Diagramm wird die verwendbare Kapazität mit 1 und die nicht verwendbare Kapazität mit 2 gekennzeichnet.

Dem ähnlich beträgt, wenn Sie drei Festplatten mit 2 GB und eine Festplatte mit 1 GB in einem Plattenstapel gruppieren, die verwendbare physische Kapazität dieses Plattenstapels 4 GB und nicht 7 GB. Bei den 7 GB handelt es sich um den Gesamtplattenspeicherplatz. Bei dem verbleibenden Speicher auf den drei Festplatten mit 2 GB handelt es sich um nicht verwendbare Kapazität.

Optimimal ist es, wenn zum Erstellen von Plattenstapeln Festplattenlaufwerke mit der gleichen Kapazität verwendet werden. Damit wird nicht verwendbare Kapazität vermieden.

#### Notstromversorgungs-Cache

Eine wahlfreie Einheit, die Ihre Daten während des Zurückschreibmodus schützt. Diese Einheit ist nicht wahlfrei, wenn folgendes vorhanden ist:

- ServeRAID-3HB-Controller
- ServeRAID-3H oder 3L-Controller mit der neuen Firmware installiert.

#### Parität

Die Informationen, die auf einem logischen Laufwerk der RAID Stufe-5 oder Stufe-5 Erweitert gespeichert sind, auf dem die redundanten Daten zum Wiederherstellen des ausgefallenen Laufwerks enthalten sind.

#### Predictive Failure Analysis (PFA) - Fehler

Analyse vorhersehbarer Fehler (PFA) (R) - Ereignis, das angibt, daß beim physischen Laufwerk gerade ein Fehler aufgetreten ist.

#### RAID-Stufe-0

#### RAID-Stufe-1

#### RAID-Stufe-1 Erweitert

#### RAID-Stufe-5

#### RAID-Stufe-5 Erweitert

#### SAF-TE ( * )

Ein Prozessor, der Small Computer System Interface (SCSI) Accessed Fault-Tolerant Enclosures (SAF-TE) verwaltet. Ein Beispiel für solch ein Gehäuse ist das IBM(R) Netfinity(R)EXP15.

#### Schreib-Cache-Modus

Bestimmt auf der Basis einer logischen Festplatte, ob ein Controller Daten auf eine Festplatte schreibt, bevor oder nachdem dem Betriebssystem eine erfolgreiche Antwort hinsichtlich des Schreibbefehls gesendet wird. Sie können wählen zwischen Zurückschreibmodus oder Durchschreibmodus.

#### Status Blockiertes logisches Laufwerk

#### Status Defektes physisches Laufwerk

#### Status Hot-Spare physisches Laufwerk

#### Status Kritisches logisches Laufwerk

#### Status Kritisches logisches Laufwerk während Migration

#### Status Kritisches System logisches Laufwerk

#### Status logisches Laufwerk offline

#### Status logisches Laufwerk Okay

#### Status logisches Laufwerk System

#### Status logisches Laufwerk während Migration

#### Status physisches Laufwerk bereit

#### Status physisches Laufwerk in Bereitschaft

#### Status physisches Laufwerk online

#### Status physisches Laufwerk wiederherstellen

#### Verwendbare Kapazität

Festplattenspeicherkapazitäten beeinflussen die Art und Weise des Erstellens von Plattenstapeln. Festplattenlaufwerke in einem Plattenstapel können über verschiedene Kapazitäten verfügen (z.B. 1 GB oder 2 GB), die RAID-Controller aber behandeln alle Laufwerke, als hätten sie die Kapazität des kleinsten Laufwerks.

Wenn Sie z.B. zwei Festplatten mit 2 GB und eine Festplatte mit 3 GB in einem Plattenstapel gruppieren, beträgt die verwendbare Kapazität des Plattenstapels 3 mal 2 GB oder 6 GB, und nicht 7 GB physisch verfügbare Speicherkapazität. Bei den 7 GB handelt es sich um den Gesamtplattenspeicherplatz. Im folgenden Diagramm wird die verwendbare Kapazität mit 1 und die nicht verwendbare Kapazität mit 2 gekennzeichnet.

Ähnlich beträgt die verwendbare physische Kapazität dieses Plattenstapels 4 GB und nicht 7 GB, wenn Sie drei Festplatten mit 2 GB und eine Festplatte mit 1 GB in einem Plattenstapel gruppieren. Bei den 7 GB handelt es sich um den Gesamtplattenspeicherplatz. Bei dem verbleibenden Speicher auf den drei Festplatten mit 2 GB handelt es sich um nicht verwendbare Kapazität.

Optimal ist es, wenn zum Erstellen von Plattenstapeln Festplattenlaufwerke mit der gleichen Kapazität verwendet werden. Damit wird nicht verwendbare Kapazität vermieden.

#### Vorauslese-Cache-Modus