## Ejemplo de configuración rápida

Si el servidor contiene:

- Un disco preparado de 1024 Mb,
- Dos discos preparados de 2150 Mb
- y cuatro discos preparados de 4300 Mb,

La configuración Rápida creará tres baterías y un disco de repuesto dinámico del modo siguiente:

Batería A: La capacidad total de esta batería es de 1024 Mb (1 x 1024 Mb) y contiene un disco lógico de nivel RAID-0 de 1024 Mb.

Batería B: La capacidad total de esta batería es de 4300 Mb (2 x 2150 Mb) y contiene un disco lógico de nivel RAID-1 de 2150 Mb.

Batería C: La capacidad total de esta batería es de 12900 Mb (3 x 4300 Mb) y contiene un disco lógico de nivel RAID-5, de 8600 Mb.

Repuesto dinámico: La configuración Rápida define una de las cuatro unidades de 4300 Mb como un disco de repuesto dinámico.

> > > Notas:

> > > - Cuando existen cuatro o más discos preparados con la misma capacidad, la configuración Rápida agrupa tres de las unidades en una batería (igual que en la Batería C) y define una de las unidades como repuesto dinámico.
> > > - Un disco de repuesto dinámico debe tener una capacidad igual o menor que la unidad que se tiene previsto sustituir. En esta configuración, la unidad de 4300 Mb puede sustituir cualquier unidad errónea en la Batería A o C. La Batería A no es innecesaria, por lo tanto no se utiliza un disco de repuesto dinámico.