## 逻辑驱动器状态

####

#### 阻塞的逻辑驱动器 (Blocked logical drive)

在重建操作期间，ServeRAID 控制器将与失效阵列相关联的任何 RAID 级别 0 逻辑驱动器的状态设置为已阻塞状态；然后，它重新构造存储在 RAID 级别 1 和 RAID 级别 5 逻辑驱动器中的数据。

在重建操作完成之后，可以解除对 RAID 级别 0 逻辑驱动器的阻塞，并再次存取它们一次。然而，该逻辑驱动器可能包含损坏的数据。必须重新创建、重新安装数据或从最新的备份磁盘或磁带将数据复原至 RAID 级别 0 逻辑驱动器中。

#### 临界逻辑驱动器 (Critical logical drive)

包含有故障的物理驱动器的 RAID 级别 1 或 RAID 级别 5 逻辑驱动器处于临界状态。不管物理驱动器是否有故障，临界逻辑驱动器是可以存取的。

如果逻辑驱动器的状态为临界，必须替换并重建有故障的驱动器。

#### 临界迁移逻辑驱动器 (Critical migrating logical drive)

正在经历逻辑驱动器迁移的逻辑驱动器处于临界状态。

#### 临界系统逻辑驱动器 (Critical system logical drive)

ServeRAID 控制器在逻辑驱动器迁移期间使用此保留状态，并且该逻辑驱动器处于临界状态。

#### 迁移逻辑驱动器 (Migrating logical drive)

正在经历逻辑驱动器迁移的逻辑驱动器处于确认状态。

#### 脱机逻辑驱动器 (Offline logical drive)

该逻辑驱动器是脱机的并且不可存取。若 RAID 级别 0 逻辑驱动器中的一个或多个物理驱动器有故障，则出现此状态。当 RAID 级别 1 或 RAID 级别 5 逻辑驱动器中的物理驱动器有故障时，也会出现此状态。

#### 正常逻辑驱动器 (Okay logical drive)

该驱动器是正常的。它处于良好的操作状态。

#### 系统逻辑驱动器 (System logical drive)

ServeRAID 控制器在逻辑驱动器迁移期间使用此保留状态。