## 使用“ServeRAIDTM 管理器”界面

在开始使用“ServeRAID 管理器”之前，花些时间复查其窗口界面的布局。

1. 菜单栏
2. 工具栏
3. 主目录树
4. 主屏面
5. 事件查看器
6. 状态栏

可以多种方式使用“ServeRAID 管理器”界面。可以：

- 从菜单栏选择操作。
- 在工具栏上单击对象。
- 使用鼠标右按钮在“目录树”视图中单击项目。
- 从一个“目录树”视图中将对象拖放到另一个“目录树”视图，例如，将驱动器添加到阵列。

### 菜单栏

菜单栏提供标准的文件、视图、操作和帮助菜单。除了使用鼠标以外， 您还可以使用键盘快捷方式来存取菜单栏。当您用鼠标右按钮单击“主目录树”中的某个图标时， “操作”菜单上的选项也可用。

> 注意：在执行下列任何操作期间，“操作”菜单中的任何操作都不可用：

> - 重建
> - 前台同步
> - 逻辑驱动器迁移
> - 增强型 RAID 级别 5 压缩或解压缩
> - 带备份选项的快速复制

### 工具栏

工具栏提供公共任务的快速路径图标。

### 主目录树

“主目录树”提供您正在管理的系统的可展开目录树视图。通过首次从此“主目录树”中选择 ServeRAID 控制器、阵列、逻辑驱动器、热备用驱动器或物理驱动器对象，可以执行大多数配置和维护任务。

“主目录树”显示下列各项的最大值：

- 无限制的系统节点
- 一个系统上 12 个控制器
- 一个控制器上 8 个阵列
- 一个控制器上 8 个逻辑驱动器。
- 一个控制器上 3 个通道
- 一个通道上 15 个物理驱动器

若系统中的任何控制器有下列各项之一，则“主目录树”显示一个系统警告图标：

- 有故障的物理驱动器
- 物理驱动器上的 PFA
- 临界或脱机逻辑驱动器
- 已阻塞的逻辑驱动器
- 备用电池高速缓存错误
- 控制器不响应
- 安装箱错误

若任何系统有警告图标，则“受管理系统”图标也显示其警告图标。

### 主屏面

“主屏面”提供特定对象信息或配置指示。当“ServeRAID 管理器”处于“信息”方式并且您从“主目录树”中单击某个对象时，关于该对象的详细信息显示在此屏面中。当“管理器”处于“配置”方式时， 配置 ServeRAID 子系统所需要的指示出现在此屏面中。

### 事件查看器

事件查看器为 ServeRAID 子系统提供咨询和逐步状态信息和消息。每个事件包括：

- 图标
  下列图标指示事件的严重性：
  - 信息
  - 警告
  - 错误

- 日期和时间戳记
  指示发生事件的时间。

- 发生事件所在的主机名
注意：有些事件将不包括主机名。

- 说明
  事件可以通知您重建何时启动、何时应用配置、是否检测到失效驱动器以及受管理系统可能发生的其他潜在问题。远程系统的事件显示何时：
  - 在远程系统的通知列表中定义本地系统。
  - 已使用添加远程系统将远程系统添加到“主目录树”。

注意： 所有“警告”和“错误”事件会引起声音报警发出声音，将事件通知您。

可以双击事件查看器中的某个事件， 这会打开“配置事件细节”窗口。此窗口包含与事件查看器相同的信息，但这些信息在一个更大、更容易阅读的窗口中。某些事件将在此窗口中列示附加细节。

若“ServeRAID 管理器”不处于“可启动 CD”方式，则“管理器”将每个事件追加到记录文件 RAIDEVT.LOG。若此文件超过 200 KB，则“管理器”将文件复制到 RAIDEVT.OLD 并创建一个新的 RAIDEVT.LOG。若已经有 RAIDEVT.OLD，则“管理器”会覆盖它。

### 状态栏

状态栏从左到右显示下列信息：

- 受管理系统的整体状态图标和文本。该图标与“目录树”视图中显示的“受管理系统”图标相同。文本说明“ServeRAID 管理器”是否在任何系统上检测到问题。

  注意：可以将竖线在左右之间拖动，以调整状态栏信息的宽度。可能需要调整竖线才能看到受管理系统整体状态文本。

- 当前目录树路径。

- 若当前选择的系统有一个或多个控制器包含正在经历下列任何操作的逻辑驱动器，则“ServeRAID 管理器”在此窗格中显示一个带标记的进度指示器：
  - 重建
  - 迁移
  - 同步（前台或后台）
  - 压缩或解压缩（仅 RAID 级别 5E）
  - 快速复制

  若未在执行任何操作，则此窗格是空的。

  进度指示器标有控制器号和逻辑驱动器号。若多个控制器正在经历这些操作之一，则选择的控制器的进度显示在该窗格中。